문서번호	도로보수과-3635
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
홍수종		국중진	08/07 정진오
협조
	주무관		박성민

『동일로(군자지하차도 구간)』 무단횡단금지시설 설치에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

성동도로사업소

(도로보수과)

『동일로(군자지하차도 구간)』

무단횡단금지시설 설치에 대한 검토보고

동일로『군자지하차도 구간(L=400m)』에서 무단횡단으로 인한 교통사고가 빈번히 일어남에 따라 광진경찰서로부터 도로중앙에 무단횡단금지시설  설치요청 사항에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

ｏ 무단횡단금지시설(차도) 유지관리 철저(교통운영과-6826, 2013.4.16.)

- 교통운영과-5622(2012.3.9.)호 행정1부시장 방침(제149호)

·보행자용 방호울타리(차도) 관리방안

ｏ 국토해양부 규정(2010.5.11.)

- 보행자용 방호울타리(차도) 신규설치에 대하여는『도로의 안전시설 설치         및 관리지침』에서 설치요건 4가지를 모두 충족할 경우 설치 가능

1. 최근 3년간 반경300m이내 무단횡단사고 4건 이상(사망사고 포함시 3건)

2. 횡단보도 및 보행자 신호체계 개선이 불가능한 구간

3. 보도 측에 방호울타리를 설치할 수 없는 구간

4. 중앙분리대 측대 0.25m이상 확보 가능한 구간(설계속도 80km/h 미만)

□ 추진경위

ｏ 2014.2.24. : 동일로 간이중앙분리시설 요청(광진경찰서→사업소)

ｏ 2014.2.26. : 간이중앙분리시설 설치 요청에 대한 회신(사업소→광진경찰서)

- 회신 내용 : 국토해양부 규정 3.4번 불충족으로 신규설치 곤란함

ｏ 2014.5.20. : 서울지방경찰청 교토안전시설 개선 설치 통보(하달)

- 동일로 간이중앙분리대 설치에 따른 차로 재구획 심의(규제) 완료

ｏ 2014.7.16. : 동일로 간이중앙분대 설치 협조요청(광진경찰서→사업소)

ｏ 2014.7.17. : 동일로 간이중앙분리대 설치 요청(사업소→교통운영과)

ｏ 2014.7.22. : 동일로 간이중앙분리대 설치 요청 회신(교통운영과→사업소)

- 무단횡단금지시설의 설치 및 유지관리는 도로사업소 소관사항임.

□ 검토보고

ｏ 동일로 군자지하차도 상,하류 구간(L=400m) 보행자 도로무단횡단으로 인한           교통사고가 빈번히 발생되는 구간으로(광진경찰서에서 취약지역 분류)

ｏ 국토해양부 규정 4가지 사항 면밀히 재검토⇒무단횡단금지시설 신규설치 가능

1. 최근 3년간 반경300m이내 무단횡단사고 4건 이상(사망사고 포함시 3건)

⇒ 무단횡단 사망사고 : 3건 발생

2. 횡단보도 및 보행자 신호체계 개선이 불가능한 구간

⇒ 지하차도 시·종점 구간으로 개선 불가능

3. 보도 측에 방호울타리를 설치할 수 없는 구간

⇒ 보도 측 방호울타리 설치는 가능하나, 건물 차량진입로 및 이면도로

진입로가 많아 설치시 무단횡단금지시설 실효성 없음

(지하차도 상류구간 : 17개소, 하류구간 : 20개소)

4. 중앙분리대 측대 0.25m이상 확보 가능한 구간(설계속도 80km/h 미만)

⇒ 서울지방경찰청 차로 재구획 심의(규제) 완료

ｏ 규 모 : L= 400m(상류 190m, 하류 210m)

- 소요예산 : 60,000천원

□ 조치의견

상기 검토내용과 같이 규정을 충족함으로써 무단횡단으로 인한 교통사고를 방지하기 위해 무단횡단금지시설을 설치토록 하고자 하며, 우리사업소와 계약되어 시행중에 있는 교통 및 도로부속물유지보수공사 업체로 하여금 설치토록 하고자 함.

※ 동 구간에 상수도굴착공사(8월말 완료예정) 시행중이므로 완료후 무단횡단금지시설 설치.

붙임 : 무단횡단금지시설  설치 위치도. 끝.