소방활동 자료조사서

문서번호	돈암119안전센터-3762

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
박성민	신동택	08/07 김영채

1. 일반현황

대상명	동선동 오피스텔	위 치	동소문로28길 36 (동선동3가 23)		전 화	2247-**** 010-*********
관계인	김성수	방 화 관리자	김성수	상 주 인 원	35명	수 용 인 원	35세대 50여명
주용도	근린생활시설 및 오피스텔	취 약 장 소		2층 봉제작업장
건 물 구 조	양식 철근조 평지붕 7/1층 1동 건축면적 : 172.35㎡ 연 면 적 : 969.46㎡
특 이 사 항	-1층 펌프실, 1층 주차장, 2층 근생(봉제작업장),3~7층 오피스텔(35세대)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○송수구 위치 및 사용여부	○자동화재탐재설비,연결송수구관설비(송구구 좌측)등
연소확대요인	○가연성물질 관리 등	○인접건물 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○도시가스 차단밸브 위치 등 ○위험물 관리상태 및 위치	○3~4층 도시가스 사용함
화기취급상황	○취급장소 및 관리상태	○3~7층 오피스텔 화기취급 및 사용시 안전관리토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차 진입 및 부서 ○특수차 활용여부	○건물전면 소방활동구역 확보되어 있음 ○특수차 건물 전면에 부서 가능하나 전선등으로 활용어려움
긴급 통행	○교통의 비사용도로 유ㆍ무 ○빈 공터 등	○소방통로 확보됨
피난명령 및 인명구조여건	○불특정다수인 출입장소 ○야간근무 및 숙식여부 ○대피장소, 피난통로	○2인1조 신속한 인명구조 및 계단을 이용하여 옥상 및 자상으로 피난유도
비상용승강기 및 피난계획	○비상용승강기 사용가능 여부	○계단 및 비상구로 지상 및 옥상 피난유도
소화용수시설	○공ㆍ사설 소방용수시설	○소화전 2584호 활용 가능
기타 조치사항	○	○화재예방활동 철저토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  7월  11일

조사자  소속 :  돈암119안전센터  계급 소방장  성명 박성민  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2