문서번호	시설과-4658
결재일자	2013.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
마동훈	유병설	배병렬	양현모		10/04 안영노
협 조

공원내 방범시설(공원등) 개선 계획

2013년 9월

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	공원녹색정책과, 과천시청	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

공원 내 방범시설(공원등) 개선계획

공원내 방범시설(공원등) 확충 및 개선을 통하여 방문객이 안심하게 이용할 수 있는 공원환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 시청 공원녹지정책과-2546(2013.2.19) 공원 내 방범시설 개선계획

□ 과천시 건설과-437(2013.1.10) 가로등 설치 협조요청

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 대상 공원등

위 치	공원등	상 태	비 고
대공원 진입로 (역 2번출구앞)	등주14본 14등	노후(1983년설치)
종안소 분수대 및 진입 교량전후	등주8본, 8등	"
종안소 주변 광장	등주8본, 등32등	"
여성주차장 진입부	부 재	-	안전사고 위험
대공원역4번출구~ 대공원나들길 진입부분	부 재	-	과천시청 설치 협조요청

□ 문제점

- 공원등 노후화로 등주 탈색 및  녹 발생으로 이미지가 훼손되고, 등주 고정의 불안으로 안정상 위험이 있음.

- 여성주차장 진입부분에 공원등 부재로 야간 안전사고 위험이 있음

- 대공원역 4번출구에서 대공원나들길 진입부근에 조명 부재로 위험이 있음

: 과천시청 민원발생으로 관리주체인 대공원에 설치 협조요청

Ⅲ		조치의견

□ 대공원 이용 관람객들의 안전을 위하여 노후화된 공원등을 교체

개선하고 어두운 장소는 추가 설치하고자 함.

□ 조명등 종류는 기존 방전등에서 LED조명으로 교체하여 에너지를

절감하고자 함.

- 에너지 점감량

위 치	등 수	기존광원 (방전등)	개선광원 (LED)	효 과 (절감)	비 고
대공원 진입로 (역 2번출구앞)	14등	100W	60W	40W(40%)
종안소 분수대 및 진입 교량전후	8등	100W	60W	40W(40%)
종안소 주변 광장	32등	200W	125W	75W(37%)
여성주차장 진입부	2등	기존방식시공 100W	개선방식시공 60W	40W(40%)
대공원역4번출구~ 대공원나들길 진입부분	10등	기존방식시공 350W(200+150)	개선방식시공 150W(100+50)	200W(57%)

□ 발주방식

- 조명등류 구매  : 조달청3자단가계약 품목으로 품질확보를 위해 조달구매요청

- 설치공사 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 제1항

제5호 규정에 의한 소액으로 아래업체와 수의계약

· 업체명 : 주식회사 다우전설 (대표자 동용찬, 서울시 동작구 사당동 1047-33 202)

Ⅳ		예 산

□ 소요예산 : 135,000 천원

- 조명등류 구매 (등주, 등기구, 기초, 분전반 등 11종) : 금112,000천원

- 설치공사(조명등·등주설치, 배관, 배선 등) : 금21,000천원

- 이전비(전기안전공사, 한전) : 금2,000천원

□ 예산과목 : 시청 공원녹지정책과 예산

공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 공원유지관리및

이용활성화, 공원내방범시설개선, 시설비(401-01).  끝.