문서번호	누수방지과-7432
결재일자	2013.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
임주은	김종문	윤석우		10/17 김준기
협 조

'13년 8월 공급량 분석 보고

2013. 10

상수도사업본부

(시설관리부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

̍13년 8월 공급량 분석 보고

'13년 8월 공급량 증 ․ 감  현황을 보고 드림

Ⅰ		8월 공급량 현황

8월 공급량 : 104,856천톤 - 전년대비 0.22% 증가

(단위 : 천㎥)

구분		2012년	2013년	증감량	증감율
8월 공급량	총공급량	104,629	104,856	226	0.22%
	일평균공급량	3,375	3,382	7	0.22%
1~8월	총공급량	791,288	781,780	-9,508	-1.20%
	일평균공급량	3,243	3,217	-26	-0.80%

※ 최근 3년간 월별 총공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

총 괄

'13년 8월 총공급량은 104,856천㎥으로 전년 동월대비 226천㎥ 증가(0.22%)하였으며, 일평균공급량은 3,382천㎥으로 7천㎥ 증가(0.22%)하였음

'13년 1월~8월까지의 총공급량은 781,780천㎥으로 전년 8월까지의 총공급량인 791,288천㎥와 비교하여 9,508천㎥(1.20%)감소하였으나, 2012년 2월 날수가 29일이었던 점을 감안하면 실제적으로는 0.80% 감소한 것임

'13년 8월은 일평균기온을 비롯한 일평균최고․최저기온 모두 전년에 비해 증가하여 예년보다 더웠던 날씨로 인하여 공급량이 증가한 것으로 분석됨

분야별 변화 분석

사업소별 공급량 변화 [붙임#1]

▸ 서부, 동부, 남부수도사업소를 제외한 모든 사업소 공급량 증가함(시계외 포함)

※ 사업소별 총공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외
8월 공급량('13년)	104,856	14,005	11,002	13,696	10,900	13,541	16,113	13,056	10,568	1,976
8월 공급량('12년)	104,629	13,975	11,024	14,017	10,876	13,334	16,134	12,942	10,498	1,831
증감량	226	29	-22	-321	24	207	-21	114	70	146
증감율(%)	0.22	0.21	-0.20	-2.29	0.22	1.55	-0.13	0.88	0.67	7.96

1인 1일 급수량

▸  '13년 8월 1인 1일 급수량은 전년 동월대비 10ℓ증가함

인구 변화

▸8월말 기준 서울시 전체 인구는 10,169천명으로 전년 동기대비 54천명 감소함

- 증가 사업소 : 서부(0.3%), 강남(0.3%)

- 감소 사업소 : 중부(1.6%), 동부(0.2%), 북부(1.1%), 강서(0.4%), 남부(0.2%), 강동(1.5%)

▸ 인구감소(54,246명)에 의한 공급량 변화 예상량 : 567 ㎥ 감소

- 감소량 : -54,246 × 332 ℓ/일․인 × 31일/월 = -558,300㎥ (ℓpcd:332ℓ, 공급일수:31일)

※ 사업소별 인구증감 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증감	-54,246	-16,558	3,297	-3,496	-13,904	-5,702	-3,093	2,922	-17,712
2013년 8월	10,168,997	1,013,805	1,203,071	1,453,926	1,293,880	1,488,078	1,562,238	1,002,018	1,151,981
2012년 8월	10,223,243	1,030,363	1,199,774	1,457,422	1,307,784	1,493,780	1,565,331	999,096	1,169,693
증감률(%)	-0.5%	-1.6%	0.3%	-0.2%	-1.1%	-0.4%	-0.2%	0.3%	-1.5%

급수 설비(수전수) 변화 [붙임#2]

▸ 급수설비는 전년도 동월 대비 31,259전 증가함

- 증가 수전 : 가정용 28,554수전(1.65% 증가), 업무용 262수전(0.35% 증가)

- 증가 수전 : 영업용 2,487수전(1.21% 증가)

- 감소 수전 : 욕탕용 43수전(3.88% 감소)

※ 업종변화 현황

구분		계	가정용	욕탕용	업무용	영업용
증감	급수설비수	31,259	28,554	-43	261	2,487
	비율(%)	1.55	1.65	-3.88	0.35	1.21
2013년 8월		2,044,393	1,760,258	1,066	74,882	208,187
2012년 8월		2,013,134	1,731,704	1,109	74,621	205,700

기온 및 강우량 변화

▸ 일 평균기온 및 평균 최고 ․ 최저기온

- 8월 일평균기온은 27.7℃로 전년 27.1℃에 비해  0.6℃ 높아짐

- 8월 일평균최고기온은 31.1℃로 전년 30.9℃에 비해 0.2℃ 높아졌으며 일평균최저기온은 24.8℃로 전년 23.9℃에 비해 0.9℃ 높아진 작년보다 더운 날씨였음

▸ 월간 강우일수 및 강수량

- 강우일수는 12일로 지난 해 강우일수인 16일보다 4일 더 적으며 강수량 역시 148.6mm로 전년의 464.9mm보다 316.3mm 감소함

※ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2011년 8월	2012년 8월	2013년 8월	전년 대비
일평균기온(℃)	25.8	27.1	27.7	0.6
일평균최고기온(℃)	29.5	30.9	31.1	0.2
일평균최저기온(℃)	23.0	23.9	24.8	0.9
강우일수(일)	17	16	12	-4.0
강우량(mm)	166.8	464.9	148.6	-316.3

※ 최근 3년 기온현황

※ 기온변화에 따른 공급량 변화

▸ 기온과 평균공급량 비교                                (단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2012년			2013년
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
8. 1 ~ 8. 7일	27.1	35.7	3,439,563	25.3	30.7	3,305,435	-134,127
8. 8 ~ 8.14일	24.2	31.6	3,398,972	26.4	32.0	3,447,962	48,990
8.15 ~ 8.21일	24.1	29.1	3,359,188	25.4	32.2	3,412,826	53,638
8.22 ~ 8.31일	21.3	28.2	3,320,779	23.0	29.9	3,369,206	48,427

Ⅲ		향후 대책

공급량 증감 원인 분석

공급량 증가에 다른 조정량 변화 추세 비교 분석

유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산 및 심야시간 최소유량 관리

단위사업을 통한 지속적인 공급량 관리

중블록 경계(GIS, 요금관리, 유량감시시스템) 일치화

노후, 불용관 정비 및 재개발 ․ 재건축 지역, 가압급수지역 관리

[따로 붙임] 1. 사업소별 공급량 및 설비(수전수) 변화 1부.

[따로 붙임] 2. 지난해대비 공급량 증 ․ 감 현황('13.8) 1부. 끝.