문서번호	공공디자인과-13991
결재일자	2013.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	10/07 한문철

2013년 제49차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 10.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제49차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 10. 2.(수) 13:30 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동(다산플라자) 4층 회의실

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 김선영, 고은정, 이창수, 최석준, 서혜옥

❍ 신청안건(총7건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
7	7

❍ 심의결과 : 조건부동의 3, 재심 4

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	비 고
49-1	한강대교 버스쉘터	도시안전실 (도로시설과)	•버스쉘터 1개소	심의	재심
49-2	4호선 쌍문역 4번 출입구 옆 승강기	서울메트로 (고객만족처)	•승강기 1개소	심의	재심
49-3	한전 지상배전함 개선사업	한국전력공사 (배전운영처)	•분전함 디자인 개선(서울시 전역)	심의	조건부동의
49-4	8호선 잠실역 출입구, 승강기 및 환기구	도시철도공사 (시설처)	•출임구 2개소, 승강기 1개소 및 환기구 3개소	심의	재심
49-5	가락시장 주변 환기구 및 피난계단	서울시농수산식품공사 (현대화사업본부)	•환기구 3개소 및 피난계단 1개소	심의	조건부동의
49-6	영등포로터리 지하도상가 출입구 및 승강기	시설관리공단 (상가관리처)	•출입구 캐노피 1개소 및 승강기 2개소	심의	조건부동의
49-7	아마존 안내표지판 및 노면표지	도시교통본부 (보행자전거과)	•안내표지판 1종 및 노면표지 1종	심의	재심

붙임   1. 제49차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제49차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	버스쉘터 1개소
안 건 명	한강대교 버스쉘터
심의번호	49-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 햇빛과 비바람으로부터 보호, 정보제공 등 기능에 충실한 형태를 검토 하시기 바람. - 노먼 포스터가 설계한 버스쉘터나, 서울시내 버스 중앙차로의 버스쉘터를 참고하여 기능에 충실한 버스쉘터로 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	승강기 1개소
안 건 명	4호선 쌍문역 4번 출입구 옆 승강기
심의번호	49-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 승강기는 근래 서울메트로, 도시철도공사 등에서 자주 사용하는 디자인을 적용하시기 바람.(하부 이미지 참조) - 휀스는 보다 세련된 디자인을 적용하시기 바람(서울우수공공디자인 인증제품 적용 권고). 끝. 승강기 디자인(전면) 승강기 디자인(후면)

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	서울시 전역의 한전 지상배전함
안 건 명	한전 지상배전함 개선사업
심의번호	49-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업시행 하시기 바랍니다. - 시험적으로 1개소만 우선 설치하여 각종 광고물 부착 등 지상배전함에 대한 사람들의 다양한 행태를 서울시민디자인위원회 위원이 직접 현장을 관찰토록하고, 추가적인 요구사항이 있으면 이를 반영하여 디자인을 보완한 후 서울시 전역에 설치하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	지하철 출입구 2개소, 승강기 1개소 및 환기구 3개소
안 건 명	8호선 잠실역 출입구, 승강기 및 환기구
심의번호	49-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 승강기에 사용되는 큰 규격의 유리(3,870 × 2,295)가 수급이 가능한지 확인하시기 바람(수급이 안될 경우 근래 서울메트로, 도시철도공사 등에서 자주 사용하는 디자인을 적용, 하부 이미지 참조). - 급기구 A는 옆의 환기구와 통합하여 디자인하시기 바람(구조적, 기능적으로는 분리되지만 시각적으로는 하나로 보이도록 디자인). - 환기구 하부는 제시한 바와 같이 석재로 하고 그 위에 높이 1~1.5m 정도의 유리를 추가적으로 설치하시되, 전체적으로 너무 긴 형태는 지양하시기 바람. - 지하철 출입구는 제시한 디자인을 적용하되, 진입계단은 통석을 사용하고, 유리 접합방식을 명시하시기 바람(유리 스티프너 사용 권고). 끝. 승강기 디자인(전면) 승강기 디자인(후면)

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	환기구 3개소 및 피난계단 1개소
안 건 명	가락시장 주변 환기구 및 피난계단
심의번호	49-5	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시기 바랍니다. - 3호선 환기구 및 특별피난계단은 공공보도가 아닌 대지 내에 설치하되, 대지의 건축선 후퇴구간 중에서 가장 내측(건축물에 가까운 쪽)에 설치하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	출입구 캐노피 1개소 및 승강기 2개소
안 건 명	영등포로터리 지하도상가 출입구 및 승강기
심의번호	49-6	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 그 결과를 위원회에 보고한 후 사업진행 하시기 바랍니다. - 승강기는 근래 서울메트로, 도시철도공사 등에서 자주 사용하는 디자인을 적용하시기 바람.(하부 이미지 참조) - 지하도상가 출입구 천장은 불투명 재료로 마감하고, 안쪽에는 환기구를 확보하며, 측면 유리는 저철분유리나 로이(low - e)유리를 적용하시기 바람. - 1번 출입구 주변 승강기는 버스 운전자의 시야 확보를 위해 보다 안쪽으로 이동시키는 방안을 검토하시기 바람. - 난간의 단부에서 가로바가 세로바 밖으로 돌출되지 않도록 하시기 바람. 끝. 승강기 디자인(전면) 승강기 디자인(후면)

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 10. 2(수). 13:30 ~ 16:30
심의대상	안내표지판 1종 및 노면표지 1종
안 건 명	아마존 안내표지판 및 노면 표지
심의번호	49-7	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 제시한 디자인은 픽토그램으로 활용하기에는 너무 복잡한 디자인인바, 보다 간결한 형태로 직관적으로 내용이 전달되도록 디자인하시기 바람. - 문자 표기는 지양하시기 바람(픽토그램을 통해 내용을 직관적으로 전달). ※ 아래 사항을 참고하시기 바람. ㆍ표지판 제2안의 픽토그램은 우울한 느낌이 있음. ㆍ표지판 제4안은 글자가 쉽게 읽히지 않음. 끝.