문서번호	공공디자인과-14520
결재일자	2013.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호		10/17 한문철
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

제18차 빛공해방지위원회심의(서시위 제50차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013.10

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제18차 빛공해방지위원회(서시위 제50차)심의결과 보고

□ 개  요

❍ 일    시 : 2013. 10. 22(화) 14:30

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 4층 문화관광디자인본부 회의실

❍ 참석위원  : 김정태,하미정,김미라,백지혜,이재하,정근영

❍ 상정안건(심의 3건, 재심의 2건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
50-1	문정도시개발구역 특별계획구역 2	송파구 도시계획과	· 지하 5층 ~ 지상 17층 (연면적 : 157,851.07㎡)	재심의	조건부 동의
50-2	서초 롯데캐슬 프레지던트 옥외조명계획	서초구 건축과	· 지하2층 ∼ 지상31층, 3개동 (연면적 : 55,021.26㎡)	재심의	조건부 동의
50-3	크리스찬 디올 신축공사 경관조명계획	강남구 건축과	· 지하 4층, 지상 5층 (연면적 : 4,396.43㎡)	심의	조건부 동의
50-4	서남권 야구장 건립공사 경관조명계획	도시기반시설본부 설비부	·지하 2층 ~ 지상 4층 (연면적: 80,451㎡)	심의	원안 동의
50-5	아현 제 3 구역 주택재개발정비사업 경관조명계획	마포구 주택과	· 지하 6층 ~ 지상 30층, 44개동 (연면적 : 587,498.67㎡)	심의	조건부 동의

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부결	기 타 (의견제시등)
5	1	4	-	-	-	-	-	-

붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.

2. 제50차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 10. 15(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	송파구 문정동 643-1번지
신청내용	문정도시개발구역 특별계획구역 2 경관조명계획
심의번호	50 - 1	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 상층부 LED 투광기(beam angle 30°,120°)에 대하여 Mock-up Testing을 통해 스팟이 생기지 않도록 설치 하시기 바랍니다. 2. 눈부심 방지를 위해 상층부 등기구는 Shield를 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 10. 15(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	서초구 서초동 1681번지 외 1필지
신청내용	서초 롯데캐슬 프레지던트 옥외조명계획
	50 - 2	심의결과	조건부 동의
심의번호
【 의결 내용 】 1. 보안등 색온도(4,000k)는 수목등, 볼라드 조명 색온도(3,000k)와 동일하게 조정 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 10. 15(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	강남구 청담동 98-3 외 3필지
신청내용	크리스찬 디올 신축공사 경관조명계획
심의번호	50 - 3	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 건축 입면의 휘도는 15cd/㎡ 이하로 하시고, 지중등은 휘도 시뮬레이션을 거쳐 눈부심이 없도록 설치 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 10. 15(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	구로구 고척동 63-7번지 일대
신청내용	서남권 야구장 건립공사 경관조명계획
심의번호	50- 4	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 1. 조명계획안 대로 시행 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 10. 15(화). 14:30 ~ 18:00
신청위치	마포구 아현동 635번지 일대
신청내용	아현제3구역 주택재개발정비사업 경관조명계획
심의번호	50 - 5	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 옥탑 및 측벽 오로라(R.G.B 사용 3가지 컬러 체인지) 조명으로 인접 건물 세대에 침입 광이 없도록 하시고, 옥탑 파라펫 조명은 단색으로 고정 하시기 바랍니다. 2. 경관조명은 에너지 절감을 위해 조명제어시스템 구축하는 방안 검토 필요 3. 신설 도로에 설치되는 가로등은 KSA3701 기준에 맞게 설치 하시기 바랍니다.