시 행	안전관리과-3241	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	안전관리과장
정삼기	이경도	08/11 박상태
협 조

건설공사장 안전관리실태 기동불시점검결과

【성암로 병목구간 확장공사】

□ 점검일시 : 2014. 8. 8(금)

□ 점 검 자 : 안전과 정삼기, 이경도

□ 점검결과

◆ 지적사항

○ 보호구 지급에 관한 사항 (검토사항) - H-PILE 절단을 위한 용접작업 중으로 근로자가 용접시 불꽃이 비래되어 안전사고 우려되니 보호구(보안면)를 지급하여 착용후 작업토록 하고, 보호구(안전모, 안전대, 안전화,보안면 등)지급대장에 기록관리 요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙제32조(보호구의지급),제33조(보호구의관리)

○ 낙하 재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 백호우를 이용 h-beam인양하기 위한 줄걸이 작업중인 슬링벨트가 보풀이 일고 파손되어 있고, 훅해지장치가 없어 인양시 낙하로 인한 안전사고 우려되니 슬링벨트는 현장에서 반출하고, 훅해지장치는 설치 후 작업 요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의유해·위험방지 업무)

○ 전도 재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 어스앙카 대좌 용접작업을 위하여 발판을 합판 및 목재를 이용하여 제작하여 사용중으로 전도로 인한 안전사고 우려되니 말비계를 조립하여 작업토록 조치 요함
※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)

○ 낙하 재해 예방에 관한 사항 (검토사항) - 기존에 설치된 방음벽 휀스 일부가 전도되어 있어, 돌풍이나 태풍발생시 낙하로 인한 안전사고 우려되니 우선적으로 제거요함

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014. 8. 14(목)까지 안전관리과로 제출.  끝.