의원 요구 자료 제출

시 행	수질연구과-4432
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		수질연구과장	수질분석부장	상수도연구원장	상수도사업본부장	결재
박호연		이종규	김복순	구아미	08/11 남원준
협 조
	상수도사업본부부본부장				정득모

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 531번, 함진규 국회의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

함진규 국회의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 351번

□ 요구자료 : 서울특별시 공급 아리수 PET병 2009-2013년 연도별 수질조사현황

□ 서울특별시 공급 병물아리수에 대해 월 1회, 5년간 총 60회 먹는물 수질기준

58항목을 조사한 결과, 모두 먹는물 수질기준 이내로 매우 안전한 수준임

※수질기준의 연도별 항목은 ’09-’10년은 57항목, ’11년 1,4-다이옥산 추가되어 58항목임

❍ 먹는물 수질기준은 보통 사람이 하루에 2L의 물을 70년 동안 마실 경우, 건강에

해가 되지 않는 양에 1/100~1/1,000의 안전율을 고려해 정한 값임

❍ 먹는물 수질기준 58항목 중 40항목은 최근 5년간 전혀 검출된 바 없음

- 최근 5년간 불검출 항목

일반세균, 총대장균군, 대장균, 분원성대장균군, 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 카드뮴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,1,1-트리틀로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산, 디브로모아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 아연, 철, 망간

❍ 그 외 항목은 수질기준 이내로 나타났음

따로붙임 : 연도별 병물아리수 수질검사 결과 1부.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도연구원)	담당사무관	이 종 규
	☎ 3146-1739	주무관	박 호 연
	작 성 일 :

【연도별 병물아리수 수질검사 결과】

연번	항 목	기 준	평 균 (범 위)	2013	2012	2011	2010	2009
1	질산성질소	10 mg/L	1.9 (1.2~2.9)	1.9	2.0	2.1	1.9	1.6
2	보론	1.0 mg/L	0.005 (불검출~0.02)	0.007	0.006	0.008	0.005	0.008
3	잔류염소	4.0 mg/L	0.24 (0.10~0.32)	0.22	0.26	0.24	0.21	0.28
4	총트리할로메탄	0.1 mg/L	0.010 (불검출~0.024)	0.016	0.013	0.016	0.006	0.001
5	클로로포름	0.08 mg/L	0.006 (불검출~0.017)	0.007	0.008	0.011	0.005	0.001
6	브로모디클로로메탄	0.03 mg/L	0.002 (불검출~0.007)	0.004	0.004	0.004	0.001	0.000
7	디브로모클로로메탄	0.1 mg/L	0.001 (불검출~0.003)	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000
8	클로랄하이드레이트	0.03 mg/L	0.0005 (불검출~0.0023)	0.0010	0.0007	0.0006	0.0001	0.0000
9	디클로로아세토니트릴	0.09 mg/L	0.0001 (불검출~0.0008)	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
10	할로아세틱에시드	0.1 mg/L	0.001 (불검출~0.007)	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000
11	경도	300 mg/L	60 (36~81)	61	58	62	60	60
12	과망간산칼륨소비량	10 mg/L	0.5 (불검출~1.9)	0.9	1.0	0.5	0.1	0.2
13	수소이온농도	5.8~8.5	7.2 (6.9~7.4)	7.2	7.2	7.3	7.0	7.1
14	염소이온	250 mg/L	15 (9~22)	15	15	15	14	14
15	증발잔류물	500 mg/L	102 (52~131)	104	88	108	103	105
16	탁도	0.5 NTU	0.05 (0.04~0.07)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
17	황산이온	200 mg/L	12 (7~17)	12	13	12	12	13
18	알루미늄	0.2 mg/L	0.01 (불검출~0.04)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

이곳에 본문을 입력하세요