문서번호	현장지휘대-8056
결재일자	2014.8.12.
공개여부	비공개
방침번호

담당자		지휘2팀장	현장지휘대장
이문선		박노천	08/12 김성준
협조
	담당자		황영중

화재발생종합보고서(2014-151)

❍ 발생일시 : 2014. 07. 16.(수) 01:13경 ~ 01:29(완진)

❍ 발생장소 : 서울 마포구 굴레방로7길11(아현동326-28)

❍ 발생대상 : 봉제작업장(2층)

❍ 화재원인 : 미상

❍ 피해내역

- 인명피해 : 해당없음

- 재산피해 : 4,433천원(부동산: 2,799천원, 동 산: 1,634천원)

•부동산 : 2층2호198.18㎡중1호90㎡중20㎡소실,30㎡그을림.

•동  산 : 냉장고,에어컨,선풍기,컴퓨터,재봉틀,기타 집기류

마포소방서

마포구 아현동326-28번지 봉제작업장 화재현장 조사서

Ⅰ		화재발생 개요

1. 발생일시 : 2014. 07. 16.(수) 01:13 ~ 01:29(완진)  귀소 03:10

2. 발생장소 : 서울 마포구 굴레방로7길11(아현동326-28)번지

3. 발생대상 : 지상2층 봉제작업장

4. 대상물구조 : 양식 철근콘크리트 연와조 평스라브가5/1층1동1,213.19㎡

5. 인명피해 : 피해없음

6. 재산피해 :  4,433천원(부동산 2,799천원, 동산 1,634천원)

○ 부동산 : 지상2층2호198.18㎡중1호90㎡중20㎡소실,30㎡그을림

○ 동  산 : 냉장고,에어컨,선풍기,컴퓨터,재봉틀,기타 집기류

7. 동원자원

○ 인  원 : 79명(소방64, 경찰10, 전기2, 가스2, 보험 , 기타3 )

○ 장  비 : 20대(펌프6, 탱크4, 굴절1, 구조3, 구급2, 기타4)

Ⅱ		화재조사 개요

1. 조사일시 : 2014. 07. 16.(수) 01:13 ～ 03:10 (1회) 화재일시

2014. 07. 16.(수) 10:00 ～ 13:00 (2회) 합동조사

2. 조 사 자 : 소방위 이문선(보고서 작성자),  소방장 황영중

마포경찰서 과학수사팀(3팀),서울지방경찰청 화재감식팀

3. 발화지점 : 지하2층 봉제작업장 작업대 하부

4. 화재원인 : 원인미상

5. 화재개요

○ 화재는 건물5/1층 중 봉제작업장(201호)내부에서 발생하여 출동한

소방대에 의해 주변건물에 연소확대 없이 완전 진압되었음.

○ 발화추정 지점 : 봉제작업장(2층)작업대 부근에서 발생되었으며 주변에서

전기적 단락흔 및 기타 화재원인이 발견되지 않아 미상의 화재로 추론.

Ⅲ		화재건물(장소) 현황

1. 건축물 현황

○ 철근 철근 콘크리트 연와조 스라브가 5/1층 1동 연면적 1,213.19㎡

층 별	면 적(㎡)	용 도	비 고
지하1층	203.54	봉제작업장	사용승인 1991.11.08
1층	198.18	음식점,점포
2층	198.18(2호)	봉제작업장(201호)	발화층
3층	198.18	태권도장
4층	198.18	봉제작업장
5층	171.37	주택
옥탑층	19.44	물탱크실	연면적제외
1층	45.56	주차장

2. 소 유 자 : 류지현(남,49세) *******1******, 연락처 *************

3. 점 유 자 : 이건수(남,50세) *******1******, 연락처 *************

4. 주요용도 : 근린생활시설 및 주택

5. 소방(위험물)시설 : 소화기 등

6. 보험가입 : 봉제작업장(미가입)

7. 발화장소 구조

○  화재 발화 장소는 아현역, 아현초교, 래미안푸르지오 아파트 신축

공사현장 주변에 위치하며,지상5/1층 연면적은 1,213㎡ 규모이며

지하1층 봉제작업 창고, 1층 일반음식점. 점포, 발화층 2층은

봉제작업장(201호) (202호), 3층 태권도장, 4층에는 봉제작업장

지상5층은 주택 용도로 사용되고 있음.

○ 발화장소 봉제작업장(201호)규모는 90㎡(27평)정도이며, 현재까지

부부(이건수-남.50세)가 약 10여년 동안 운영하고 있다고 함.

8. 평면도 : 마포구 굴레방로7길11(아현동326-28) 봉제작업장(2층)

9. 기상상태

○ 온도 및 날씨 :  26.6℃,  맑음.

○ 풍향 및 풍속 :  습도: 68.4%, 서풍(5.7m/s), 기상특보: 해당없음

Ⅳ		초기상황 및 소방활동 사항

1. 발견, 통보 및 초기 상황

○  초기 신고자 이석영(남,53세, *************)에 의하면 『 야간에 길을

가던중 건물 2층에서 짙은 연기 및 불꽃이 창문 외부로 발생되는 것을

목격하고 소방 119에 신고 하였다』 고 진술함.

○  화재발생시 관계자 이건수(남,50세)부부는 『당일 작업을 마치고 23시경

퇴근하였다』 함

○  소방대 현장도착시 2층 봉제작업장(201호)출입문은 시건(잠금)되었으며

화재진압 위해 강제개방 후 내부 진입하여 소방활동에 임함.

2. 소방 설비상태

○ 소방설비 상태 적정함.

3. 소방 활동상황

○ 초기 신고자 이석영(남,53세)에 의하면 『길을 지나다가 건물 2층에서

연기가 발생되는 것을 목격 후 119신고하였으며,관계자에 의한 소방

소방활동 상황』 은 없었음

○ 선착소방대(공덕119안전센터)현장 도착즉시 큰수관(65mm)3본 전개

지상 2층(발화층)내부 진입, 화점집중 방수로 초기 진화에 임함.

○ 마포소방서 의용소방대 – 1층 및 지하층 수손 피해방지 등 조력.

4. 인명구조 활동

○ 마포구조대 및 출동대원은 발화층(지상2층) 및 상층부 등 인명검색

실시하여 상층부 5층 주택거주자 류지현(남,50세)외 6명을 옥상으로

안전하게 대피유도함.

5. 기타 특이사항

○ 봉제작업장(201호) : 소방대 도착시 출입문 잠김(강제개방)

Ⅴ		발화지점 및 화재원인

□ 발화지점 및 화재원인 판정

○ 발화지점은 지상2층 봉제작업장내부 작업대 부근 하부에서 착화, 발화

되어 주변에 있던 합판 등 가연물에 연소되어 벽면을 타고 천장 등으로

확산된 것으로 추정.

○ 발화부 인접 벽체 등에 소훼흔이 나타나며 상부 방향으로 V패턴 형성

및 천장 방향으로 연소 흔적 보임.

○ 화재원인은 봉제작업장(2층)하부 바닥에서 담배꽁초 등 화기취급 부주의

등으로 인한 발화 요인은 발견되지 않았으며  전기적인 합선 단락흔이나

유류, 가스 등으로 인한 기타 발화요인이 발견되지 아니하여 원인미상의

화재로 추정함.

□ 발화지점 판정 근거

1. 관계자 진술

○ 화재최초 신고자 이석영(남,50세)은 길을 가다가 『봉제작업장 건물 2층

에서 연기 및 불꽃이 발생되는 것을 목격하고 119에 신고』 를 하였음.

○ 봉제작업장 관계자 이건수(남,50세)은 『 화재 당일 23시경 작업정리 후

전원차단 등 출입문을 잠그고 퇴근하였고,내부에서 화재가 발생될 만 한

직접적인 요인은 없었다 』 고 진술하였음.

2. 가연물배치 및 연소 상황

○ 지상2층 봉제작업장에는 재봉틀,옷감,원단재료 등 작업에 필요한 도구

및 쇼파, 기타 집기류가 비치되어 있음.

○ 화재시 발화지점 작업대 하부 및 에어컨, 냉장고 등 인접 가연물을 태우

면서 외부로 연기 및 불꽃이 발생 되었으며, 화재는 발화층에만 국한되어

상층부 및 인접 주변 건물로 연소확대는 없었음.

□ 화재원인 판정 근거

1. 전기적 요인

○ 2층 봉제작업장 작업대하부 주변에서 에어컨, 냉장고, 정수기 등 연결된

전기배선이 열로 인한 소실 흔적은 있으나 전기로 인한 1차적인 단락흔

등 발견되지 아니하여 전기적 요인 배제함.

2. 방화 가능성

○ 화재시 2층 출입문은 시건(잠겨)되었으며 출동한 소방대가 강제개방하여

진입하였고, 내부에서 방화로 인한 흔적 발견없어 가능성 배제됨.

3. 가스적 요인

○ 봉제작업장(2층)에서 가스로 인한 발화요인 발견없어 배제됨

4. 기계적 요인

○ 내부에서 기계적 요인 흔적없어 배제됨.

5. 인적 부주의

○ 발화층(2층)내부에서 인적부주의 요인 발견되지 아니하여 배제됨

6. 기 타

Ⅵ		기타사항

1. 유관기관

○ 마포경찰서 과학수사팀(3팀) 송영철 경위 등,

서울지방경찰청 화재감식팀 이승훈 외

○ 한전, 도시가스 직원 현장출동함.

2. 기타

○ 화재현장출동보고서(공덕119안전센터) 1부.

첨 부

위치도 및 화재현장 사진

위치도 1	서울 마포구 굴레방로(아현동326-28)번지 봉제작업장
※ 본서(마포소방서)에서 3.0km, 관할대(공덕대)에서 1.8km에 위치

현장사진 2	발화건물 외부 전경
□ 건물5/1층중 지상2층 봉제작업장 외부 모습

현장사진 3	초기 화재발생 모습	촬영날짜
□ 건물 지상2층 봉제작업장 – 창문 외부로 연기가 발생		2014.07.16

현장사진 4	2층 봉제작업장	촬영날짜
□ 건물5/1층중 지상2층 봉제작업장 – 외부 창문 발화흔적 모습		2014.07.16

현장사진 5	2층 봉제작업장 출입구	촬영날짜
□ 봉제작업장(2층) 출입구 – 내부에서 외부로 연기 그을림 흔적		2014.07.16

현장사진 6	봉제작업장 출입문	촬영날짜
□ 봉제작업장(2층) 출입문 그을림 흔적 – (화재시 닫혀 있었음)		2014.07.16

현장사진 7	봉제작업장(2층) 내부소실 모습	촬영날짜
□ 봉제작업장 천정 및 내부 그을림 흔적 모습		2014.07.16

현장사진 8	봉제작업장(2층) 다용도실 출구	촬영날짜
□ 봉제작업장 베란다 방향 다용도실 외부 출구방향으로 소훼 흔적		2014.07.16

현장사진 9	천장 내부 발화 흔적	촬영날짜
□ 봉제작업장 벽체 및 천장 소실 – 하부에서 상부 연소흔적		2014.07.16

현장사진 10	작업대 주변 소실 모습	촬영날짜
□ 봉제작업장(2층)내부 에어컨, 주변 작업대 등 소훼흔		2014.07.16

현장사진 11	내부 소실 모습	촬영날짜
□ 2층 봉제작업장 내부 정수기 주변 소실 모습		2014.07.16

현장사진 12	바닥 소실 모습	촬영날짜
□ 봉제작업장 내부 바닥 발화흔적 모습		2014.07.16

현장사진 13	작업대 바닥모습	촬영날짜
□ 봉제작업장 작업대,에어컨 바닥 발화– 아래에서 상부로 연소흔적		2014.07.16

현장사진 14	내부 바닥부분 소실	촬영날짜
□ 화재현장 바닥 발굴 후 모습 - 원단 세워둔 자리 소훼흔적		2014.07.16

현장사진 15	작업대 하부 사진(합판)	촬영날짜
□ 작업대(합판) 하부 – 발화는 하부(바닥방향)에서 상부로 연소		2014.07.16

현장사진 16	천장 형광등 사진	촬영날짜
□ 봉제작업장 내부 천장에 설치된 형광등이 바닥으로 소락(燒落)됨		2014.07.16

현장사진 17	싱크대 주변 사진		촬영날짜
□ 싱크대 주변 – 가스 배관 밸브는 잠겨있음			2014.07.16

현장사진 18	전원차단기	촬영날짜
□ 전원차단기 모습(다용도실 외벽에 설치)		2014.07.16

현장사진 19	전기차단기 소실	촬영날짜
□ 내부건물 벽에 설치된 차단기		2014.07.16

현장사진 20	전기차단기 모습	촬영날짜
□ 출입구 입구 설치된 차단기		2014.07.16

끝.