문서번호	교량보수과-5731
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		代김권일	08/12 代이은엽
협 조
	주무관			유태용
	주무관			김규춘

『2014년 하반기』

도로시설물 정기점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

『2014년 하반기』

도로시설물 정기점검 추진 계획보고

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 계획시 남부순환도로 자동차전용도로 해제됨에 따라 제외한 6개 도로시설물에 대하여 도로시설물 정기점검을 시행하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조(반기에 1회이상 실시)

『자동차전용도로 해제에 따른 도로시설물 유지관리(안) 검토보고』

(교량보수과-5414,‘14.7.31)

□ 추진계획

점검기간 : 2014. 09. 22 ~ 10. 24

대상시설 (총 6개소)

(단위 : 개소)

종별	합계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	지하 차도	복 개 구조물
계	6	0	2	2	2	0	0
1종	1			1
2종	3		1	1	1
법외	2		1		1

점검방법 : 시설물 담당직원 (3인 1조)

□ 점검반 편성 : 1개조

- 1조 : 유태용, 김규춘, 손명환

시설물 개요

연번	구분	시설물명	위 치	시설규모(m)		준공일	종별	등급
				폭	길이
1	일반교량	안양교	구로구 구로동 682 ~ 광명시 철산 산1	22.0	266	1977.7.30	2	C
2		광복교	구로구 개봉동192 ~ 광명시 철산산1	19.1	67	77.07.30 98.02.05	법외	B
3	고가차도	서해안로 연결램프	구로구 개봉동	4.95~ 6.15	234	2012.01.20	1	A
4		개봉철도	구로구 개봉동 235	22.0	148	1977.7.30	2	B
5	입체 교차로	구로공단	구로구 구로동 700	7~23	564	1991.09.30	2	B
6		오류	구로구 개봉동 68	22.0	32	1977.7.30	법외	B

시설물 점검계획

조별	종별	시설물명	9월	10월	담당자
1조	1종	서해안연결램프		10.13~10.17	김규춘
	2종	개봉철도고가	9.22~9.26		유태용
	2종	안양교		10.20~10.24	유태용
	2종	공단IC		10.13~10.17	김규춘
	법외	광복교	9.22~9.26		김규춘
	법외	오류IC		10.20~10.24	유태용

주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 포장파손, 지반침하, 균열(구조안전에 영향을 미치거나, 0.3㎜이상 - 도로시설물 등 태풍 등 취약부분 집중점검 - 배수시설 상태등 불량여부 - 도로표지판, 교통안전시설 파손 여부 등
교량 및 고가	- 교량받침 및 신축이음 거동상태, 배수시설 상태 등
지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수시설 상태, 타일탈락 등
복개구조물	- 구조물(슬래브, 벽체) 균열, 기초하부 세굴여부 등

점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 보수조치

□ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 시설안전자문위원 등과 합동점검 실시후 별도의 보수계획 수립

□ 행정사항

점검후 조치결과 본청 도로시설과에 제출

점검 조치결과는 도로관리시스템 및 FMS시스템에 입력

따로붙임 :  1.  자동차전용도로 해제에 따른 도로시설물 유지관리(안) 검토보고 1부

2.‘14년 하반기 도로시설물 정기점검결과(총괄) 1부

3.‘14년 하반기 도로시설물 정기점검 보고서 1