투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	성동지대 계류시설 추가(보강)설치 요청

1. 성동지대 계류장의 계류시설(앵카, 싱카 및 앵카-체인 등)은 2007년도에 설치한 후 매년 계속되는 한강물의 범람으로 당시보다 하류방향으로 20m이상 앵카가 주묘(닻 끌림)되어 있습니다.

2. 따라서 연례적인 한강의 범람은 되풀이 되고 있는 바, 계류시설이 하류로 계속 끌리면 계류장 안전에 지장을 초래할 수 있어, 이에 사고를 미연에 방지하기 위해 계류시설 추가설치(보강)를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주기 바랍니다.

□ 계류시설 추가(보강)설치 요청내역

○ 계류장 선미상류 앵카 추가설치(stockless anchor : 6톤/1) 등

○ 계류장 선미하류 앵카부이 교체설치(태양열 충전식/1)) 등

- 계류장 주변수역을 항해(특히 야간)하는 선박과 앵카-로프와의 추돌로 인한 사고                        방지를 위해  야간에 점멸되는 태양열 충전식 부이설치

○ 수중계류시설(앵카-체인) 마모상태 등 검사

- 앵카-체인 : 선미상·하류 : 각각 150m(6shackel)

○ 계류장 선미하류 부이로프(PP 38mm×200m×8연) 교체 및 계선주(bitt) 설치 등

붙임 : 1. 성동지대 계류장 계류장치 추가(보강) 설치도 1부.

2. 성동지대 계류장 계류장치 추가설치(보강) 현황사진 1부. 끝.

주무관	성범		주무관	곽병찬		수상관리과장	08/13 나원호
협조자	주무관	권대희
시행	수상관리과-4003	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(강변북로 257)	/
전화	3780-0794	/전송	3780-0791	/	k410850k@seoul.go.kr	/	대시민공개