문서번호	시설관리과-18481
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
오영진	고신석	조상덕	08/13 전영석
협 조
	기전팀장		오준식
	주무관		김대성
	주무관		김태식

동작, 영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2014. 8. 5.)

2014. 8

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 8. 5.)

※ 전년대비 8월 일평균 -817톤/일 공급량 감소(동작,영등포구 ↓0.32%)되고 있으며, 원인을 분석결과 작년대비 동작구, 영등포 지역의 사용량 감소는 12호 태풍의 영향으로 기온하강에 의한 공급량 감소로 예상되며, 전체적으로 안정적 급수하고 있음,

- 또한 계속적인 공급량 감소하기 위하여는 누수탐지 및 구역유량계, 경계제수변 등을 조사하여 공급량 감축에 기하고자 함

⇒ 동작, 영등포구 전년대비 : (255,421) – (256,238) =-817톤/일 , (0.32%감소)

⇒ 2014년도 유량계 교정검사(34개) : 구역유량계 7개소 및 중블록간 유량계 검사 6월말 완료 12개소

▢ 암사 노량진 유∙출량 분석비교[NB11(노량진)-(NB12(대방)-상도(1350㎜)]

(단위 : 천톤)

년도	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012	+1,087	-96	-196	-30	-21	113	159	269	301	236	185	200	203
2013	+2,443	285	239	188	185	255	258	258	279	197	123	68	108
2014	554	192	356	157	-46	-18	18	-105

▢ 중블록별 일 공급량 현황( 8. 5.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 8개 중블록(상도2.3.4, 대방1.2.7.8. 방배2)은 공급량이 감소하고 있으나, 위 3개 중블록(상도1.방배1,대방3)의 공급량 증가 하였으며, 편차가 심하여 그 원인 분석 등의 노력이 필요한 실정임

- 상도1. 방배1,대방3중블록 공급량 증가는 공휴일에 따른　사용량 증가로 공급량이 증가 되었으며, 또한 공급량 감소를 위한 다각적인 누수탐사 및 중블록간 경계 제수변 조사, 취약관로 조사등을 시행코자 함

- 상도2.3.4, 대방1.2.7.8, 방배2 중블록의 공급량이 감소되었으나 11,12호 태풍의 영향에 의한 기온 하강에 의한 물 사용량 감소로 판단되어 좀더 기간을 두고 분석고찰 해야 함

○ 공급량 일일( 8.5) 분석표(동작, 영등포구)

○ 동작구 및 영등포구 일일 공급량 분석결과 전일대비 기온상승으로 인하여 사용량 증가되어  일시적으로 공급량이 증가 된 것으로 사료됨

따로붙임: 중블록별 일공급분석 및 유량감시 일일 공급량분석 현황 1부. 끝.