문서번호	운영과-3126
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
이수호	08/13 代김영일

『2014년 서울시립 북서울미술관 』

건축시설물 하자 처리 결과 보고

2014. 8.

북서울미술관

[ 운 영 과 ]

건축시설물 하자 처리 결과 보고

우리미술관 건축시설물에 방수하자가 발생하여 하자처리를 완료하고,

그 결과를 보고 합니다.

□ 하자개요

❍ 작업일시 : ‘14.7.28, 8.1 ~ 8.2 (3일간)

❍ 하자대상 : 쿨피트, 천창 및 세마카페 창고 부분(총 6개소)

❍ 하자사항 : 우수시 누수현상 발생

❍ 조치경위 : 도시기반시설본부 및 ㈜한화건설에 하자조치 요청

❍ 시 공 자 : ㈜한화건설, 범효건설

□ 조치내용

❍ 벽체 및 천장부분 : 천공 후 인젝션 이용 경질의 액상폼 주입

❍ 천창 및 바닥부분 : 방수미장 처리

□ 하자보수 작업사진

천공 후 주입구 삽입	인젝션 작업	바닥 미장	천장 방수
천장 인젝션 및 미장처리	벽면(액상폼 주입)	세마카페 바닥 폼 주입	천창부분 미장 처리

붙 임: 작업처리 결과확인서 1부.  끝.