함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	벽체형 계량기 보온재설치 시범사업 시달

1. 벽체형 계량기보호함 보온재 정비계획(계측관리과-4501, ’14.08.13)과 관련임.

2. 겨울철 동파에 취약한 복도식아파트에 외부 찬공기로 인한 계량기 동파를 예방하고자, 벽체형 보호함에 대한 보온재 설치 시범사업을 아래와 같이 시행코자 하니, 수도사업소에서는 동절기 도래전 완료될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 대    상 : 동파에 취약한 복도식아파트

나. 규    모 : 사업소별 800 ～ 900세대 [시범설치]

다. 보온재 종류 : PE재질의 보온재

라. 계약방법 : 조달구매(중소기업자간 경쟁제품)

마. 사업소 조치사항

1) 벽체식 계량기 보호함 보온재 시범사업 대상아파트 선정 제출(8월 20일까지)

⇒ 사업물량에 따라 본부에서 구매예산 일괄 재배정

2) 복도식아파트 보온재 구매 및 설치 : 보온덮개 설치전 완료

3) 보온재 제작 전 사업소에서 원하는 규격을 제작업체에서 실측하도록 사전 협의

바. 효과분석 결과제출 : ’15. 03월 31일 까지.

따로붙임 : 벽체형 계량기 보호함 보온재 정비계획 방침서  1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(현장민원과장),서부수도사업소장(현장민원과장),동부수도사업소장(현장민원과장),북부수도사업소장(현장민원과장),강서수도사업소장(현장민원과장),남부수도사업소장(현장민원과장),강남수도사업소장(현장민원과장),강동수도사업소장(현장민원과장)
주무관	김영준		계측관리과장	08/13 代오삼록
협조자
시행	계측관리과-4504	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	3146-1253	/전송	3146-5691	/	myspace@seoul.go.kr	/	대시민공개