문서번호	급수운영과-16436
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		박혁순	08/14 代이병운
협조

성동공고외 2개소 아리수 직결 음수대 설치 발주계획

2014. 08

중부수도사업소

(급수운영과)

성동공고외 2개소 아리수 직결 음수대 설치 발주계획

2014년 아리수 직결 음수대 설치계획에 따른 중구 관내 대상 학교를 조사하고 아래와 같이 교체•정비하여 아리수 음용율 향상에 기여.

1. 관련공문

시설관리과-19218호(′14.07.16) 아리수 직결 음수대 설치 추진계획

2. 조사현황

연번	설치기관명	교체•정비 내역	조사결과	비고
1	장충초등학교	- 2개소 저학년용으로 교체	- 배관 정비 없음	2대
2	흥인초등학교	- 5개소(화장실 앞) 이설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=9m
3	성동글로벌 경영고등학교	- 1개소 신설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=1m	1대
4	성동공업 고등학교	- 17개소 신설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=354m •D=20mm, L=35m	17대

3. 추진계획

음 수 대 설치 : 본부(급수설비과)에서 조달구매 후 현장 설치

옥내배관 정비 : 공사 발주 업체 선정 후 교체•정비 시행

4. 조치계획

공사개요 : 옥내배관 D=15~20mm, L=399m(물량산출내역 참조)

소요예산 : 20,000,000원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업

시설비(음수대설치사업)

발주계획 : 공사금액이 소액이이므로 전자공개 수의계약으로 발주 후

시공함이 타당할 것으로 사료됨

※관련법 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호

첨부 : 물량산출내역 1부. 끝.