문서번호	토질재료시험과-3313
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		장동우	08/18 권영찬
협조	주무관		이강주
	주무관		최기남

KOLAS관련 시험자간 비교시험 계획

(원형 봉강, 콘크리트 벽돌)

2014. 8.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS 관련 시험자간 비교시험 계획

2014년「경영시스템 품질절차서」의 품질보증절차에 따른 품질보증계획과 관련하여 금속 및 관련제품, 시멘트 및 관련제품에 대한 시험자 간 비교시험을 실시하여 KOLAS 업무추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시험개요

추진기간 : 2014. 8. 19 ~ 8. 29

시험장소 : 재료분야 시험실

숙련도 시험대상(년 1회)

○ 1.001 금속 및 관련제품/ 금속의 연신율

○ 1.003 시멘트 및 관련제품/ 콘크리트 벽돌 압축강도

시 험 자 : 이강일, 조보선, 이강주, 최기남

Ⅱ		추진근거

KS Q ISO/IEC 17025 5(기술요건) 5.9(시험 및 교정결과의 품질보증)

- 5.9.1 시험 및 교정결과의 유효성 모니터링을 위한 품질관리 절차

우리시험소 KOLAS 품질절차서 QIO-QP-2201(시험결과의 품질 보증)에 따른 2014년도 연간 품질보증 계획서/토질재료시험과 -223, 2014.2.4)

Ⅲ		세부추진 계획

시험방법

○ KS B 0802 : 2003 : 금속재료 인장시험 방법

○ KS F 4004 : 2013 : 콘크리트 벽돌

시험 항목 및 시편 규격

구 분	시험항목	시편규격(시험재료)	비고
원형 봉강	연 신 율	D=16mm
콘크리트 벽돌	압축강도	길이 190, 높이 57, 두께 90mm

숙련도 시험업무 편성

담 당 자	업 무	비고
이강일	•시험 총괄 •분석 및 숙련도 추정 보고서 작성
조보선	•시험준비 협조 •숙련도 시험
이강주	•시험준비(원형 강봉) •숙련도 시험
최기남	•시험준비(콘크리트 벽돌) •숙련도 시험

Ⅳ		향후추진계획

○ ‘14.8.20 ~ 8.22 : 숙련도 시험 실시

○ ‘14.8.25 ~ 8.29 : 분석(숙련도 추정보고서 등) 및 결과 보고

Ⅴ		기타

○ 시험결과 분석(통계) : Gubbs 검정, Cochran 검정, 분산분석

○ KOLAS규정에 의한 측정불확도 보고서 작성

○ 시험결과 불만족 시 원인분석 후 재시험

붙임 : 2014년도 연간 품질보증계획서 1부.  끝.