석촌지하차도 순찰보고

주무관		주무관	시설보수과장	동부도로사업소장		결재
김희철		정병윤	박용선	08/18 송상영
협 조

	시설보수과-3190(‘14.8.18)호 석촌지하차도 싱크홀 발생과 관련 지하철 919공구 건설공사구간(석촌지하차도) 순찰을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 08. 18.
점 검 자 : 시설6급 정병윤, 시설7급 김희철

보 고 내 용
일 시	2014. 08. 18.(월) 14:30~16:30
건 명	석촌지하차도 순찰보고
내용	◦U-타입구간 - 지하차도 입구(삼전동 방향) : 그라우팅 작업 준비 - 지하차도 출구(삼전동방향) : 보링(시추)작업중 ◦ 박스구간 - 집수정 옆 : 동공구간 내부 점검(감독부서, 시공사) ※ 언론사 취재중 - 석촌역방향 : 보링(시추)작업중(2개소) ◦ 기둥에 설치된 균열게이지 확인결과 변동 없음
비 고	◦ 15:30 기자설명회 실시(감리단 상황실) - 석촌지하차도 동공 추가 확인(2개소) 및 확인중(2개소)

○ 점검 사진

집수정 옆 공동 점검통로 설치완료	기둥 균열게이지 변동 없음
석촌역 U-Type구간 보링작업중	집수정옆 동공내부 점검(도기본) 및 언론사 취재중
집수정옆 동공내부 점검(도기본) 및 언론사 취재중	석촌역 U-Type구간 그라우팅 작업 준비