문서번호	수도자재관리센터-15675
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	08/18 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형50)0818

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	배정 업체
덕타일주철관 타이튼150mm 용구매(대형50)	타이튼 주철관 150mm용 250본	₩47,669,970	2014.07.24. (2014.08.23)	㈜신안 주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.08.18

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철관(3종)	타이튼 150	본	250	0	250	0

□ 검사결과

(단위:본)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일주철관(3종)	타이튼 150	250	3	3	성적서 확인	성적서 확인	성적서 확인	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 확인한바     적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙임 1) 덕타일 주철관검사표(대형50) 1부. 끝.