문서번호	누수방지과-4743
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	강신재	08/19 이규상
협 조

2014년도 배․급수관 정비공사 점검결과 보고

2014. 8

상수도사업본부

(누수방지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2014년도 배․급수관 정비공사 점검결과 보고

공사품질 향상 및 시민 불편 최소화를 위하여 배․급수관 정비공사 현장에  대한 자재 ․ 현장관리 ․ 시공실태 등을 점검하고 결과를 보고 드림.

사업개요

○ 부설연장 : D=20~400㎜, L=30㎞

○ 공사기간 : 2014. 5. ~ 11

○ 사 업 비 : 21,198백만원

○ 발주건수 : 24건(세척갱생관 23건, 흑PE관 1건)

현장점검

○ 기 간 :‘14. 7. 16 ～ 8. 6

○ 방 법 : 본부, 사업소, 시설관리공단 합동점검

- 주간 및 야간 공사현장 각 1개소 점검

○ 점검개요

구 분	주간 공사현장	야간 공사현장
사 업 소	중부수도사업소	서부수도사업소
공 사 명	한남동 11번지 외 5개소 세척갱생 정비공사	응암동 603번지 외 6개소 세척갱생 정비공사
점 검 일	2014. 7. 16	2014. 8. 6
본부 점검자	이준호, 이태형, 이동욱	이준호, 이태형, 이동욱

주요 점검내용

○ 자재 관리상태

- 사용자재 적치 및 보관상태

∙ 직관 및 이형관 관마개 부착상태

∙ 주철 직관 등 현장 보관상태

- 관급 및 사급 자재와 철거자재 혼용 관리 및 사용여부

- 공급원 승인을 득하지 않는 자재 현장 반입여부

- 비KS 및 KC(위생안전기준) 미인증 자재 반입 및 사용여부

○ 공사현장 관리상태

- 공사안내 표지판, 휀스 설치 및 교통안내원 배치여부

- 보행자 통행로 확보여부(보도인 경우 보행도우미 배치여부)

- 설계도면 현장 비치여부

- 콘크리트 및 아스팔트 폐기물 반출여부

- 포장절단, 환토, 다짐 등 시공상태

○ 관 세척 및 수질검사 시행

- 관 세척 및 수요가별 수질검사 실시여부

- 이행상태 확인은 현장확인 또는 감리일지로 확인

○ 폐관 회수상태

- 폐관 회수계획 적정성

- 시․종점부 횡단굴착 및 기존관(폐관) 철거․폐쇄계획 적정성 여부

○ 기타 시민 불편사항 관리 상태

- 단수없는 급수 가설장치 사용여부

- 단수안내문 세대별 배부 및 현관 게첨 여부

- 분진방진포 설치여부 및 포장 복구상태

지적사항

○ 자재 관리 등 현장 관리상태가 양호하며 경미한 사항은 즉시 시정

- 빗물 받이 그라우팅내 토사 유입 ⇒ 즉시 토사 제거 시정완료

붙임 : 1. 현장점검표 1부.

2. 공사현황 사진 1부.  끝.