문서번호	주거재생과-10539
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		재생계획팀장	주거재생과장
장길홍		전태호	08/19 안재혁
협 조
	재생정책팀장			임우진
	재개발팀장			김재겸
	재건축팀장			이순하

「2014년 추석연휴 대비」

집중호우 대응체계 및 공사장 안전점검 계획 수립

2014. 8.

주거재생과

「2014년 추석연휴 대비」

집중호우 대응체계 및 공사장 안전점검 계획 수립

2014년 추석연휴 집중호우 대비 대응체계 수립 및 정비사업 공사장 안전점검을 통하여 재해 사전 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 건축기획과-17518(‘14.8.13) “2014년 추석대비 정비사업 공사장 안전점검 협조요청”

○ 하천관리과-13149(‘14.8.18) “2014년 추석연휴 집중호우 대비 풍수해 대응체계 수립 및 응소자 명단 제출”

□ 추진기간

○ 정비사업 공사장 안전점검 : 2014. 8. 18 ∼ 8. 29

○ 추석연휴 집중호우 대비 : 2014. 9. 1 ～ 9.11

－ 추석연휴 : 2014. 9.6(토) ～ 9.10(수) [추석 : 9.8(월)]

□ 추진방향

○ 태풍 및 집중호우 등 재해대비 사전점검 및 안전사고 예방수립 시행

○ 응급복구를 위한 인력, 장비 확보 등 신속한 피해복구

○ 재난사고 발생시 신속한 대응 태세 확립

Ⅱ		분야별 세부추진 계획

□ 정비사업 공사장 안전점검

○ 점검기간 : 2014. 8. 20 ∼ 8. 28 (7일간)

○ 점검대상 : 27개 정비사업 공사장(주거재생과 소관)

구 분	계	철거중	굴토공사중	골조공사중	마감공사중
계	27	5	8	7	7
주택재개발	22	4	6	6	6
주택재건축	5	1	2	1	1

○ 점검방법 : 서울시, 외부전문가(2명), 자치구 담당자 합동점검

- 시 · 구 공무원 + 외부전문가 합동 점검 : 굴토현장 8개소

- 시 · 구 공무원 합동 점검 : 철거 · 골조 · 마감공사 현장 19개소

- 업무분장 담당자 주관

○ 주요 점검내용

- 공사중단 및 굴토공사장 취약부분 점검(집중점검 대상)

- 공사장 주변 및 공사장 자재정리 · 정돈으로 도시미관 저해 및 보행통행에 지장이 없도록 조치

- 응급복구 및 비상연락체계 유지

- 흙막이 시설, 절개지 등의 토사유출과 굴토로 인한 경사지 안정성 점검

- 현장내 배수시설 및 방수포 적정 설치 여부 등

□ 추석연휴 집중호우 대비 비상근무체계 유지

○ 비상근무 발령시 직원 1/4 즉시 응소

- 비상 응소대상

· A조 : 시설 5급 전태호, 시설 6급 장길홍

· B조 : 시설 6급 김찬유, 행정 7급 홍영철

○ 정비사업장별 비상연락망 정비 및 비상연락 체계유지

Ⅲ		행정사항

○ 점검결과 지적사항은 시정토록 현장 지시

○ 안전점검 결과 보고 (2014. 8. 28한)

첨부 : 1. 정비사업 공사장 현황 1부.

2. 점검결과 보고양식 1부.  끝.