교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.8.19(화)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	08/20 이경순

일  자 : 2014년 8월 19일(화)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					36.3%					37.6%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					6.3%					50.8%						34%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		490		23				2				2			0		0		7		3			9
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(2) : 신풍, 상일IC - 기타 : RSE망실 4(시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 임시철거 3(강월초교사거리, 숯내교, 개롱역) - 서울청 조치대상(3) : 명동역, 르네상스호텔사거리, 포스코사거리(광장비 불량)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,627			3,930				4,628			69		4,270		4,357		0			7		84
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,358			1,042				1,276			29		974		1,373		-11			-60		161
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						27			27				28			42		23		32		-0.1			-0.7		1.6
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						103			19				173			18		179		48		4.9			0.4		-7.6
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.8%		42.4%		1%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		3.2%		20.3%		30%
	Extention 2		6%		18.4%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	반포IC	- POE 및 어댑터 불량으로 교체	정상 복구
U-교통망	-	-	-	-	-
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ RSE 설치를 위한 서울도서관 현장 실사 - 위 치 : 서울도서관 옥상(하늘정원) - 주요내용 : 4층 통신단자함까지 인입배관 확인
명 일	○ 서울도서관 UTP케이블 포설 및 배관작업 실시 - 작업일시 : 2014. 8. 20(수) 11:00 ~ 13:00 - 주요내용 : 옥상 하늘정원에서 4층 통신단자함까지 케이블 포설