투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인 알림(답십리16구역-신호)

1. 교통관리과-17352호(2014.06.25.) 및 삼성물산 답십리16 제2014-07-03호(2014.07.07.)와 관련입니다.

2. 『교통안전시설물설치공사(답십리16구역-신호)』관련 원인자 부담공사에 대하여 승인하였음을 알려드리오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 설치공사(답십리16구역-신호)

나. 공사위치 : 동대문구 답십리16구역 주변

다. 공사기간 : 공사승인일로부터 ~ 2014.09.30

라. 공사내역 및 공사참여자

구분	공 사 참 여 자						원인자
	공사개요	시공사		감리		설계
신호	제어기 신설 3대, 이설 2대, 지주 신설 19본, 이설 1본, 철거 9본, 차량등 신설 6조, 이설 12조, 철거 9조, 보행등 신설 6조, 잔여표시기 신설 2조, 보행 및 잔여 이설 8조, 음향신호기 신설 8대, 이설 2대 외 기타 1식	미래월드안전㈜	서울시 강북감리		㈜건영이앤씨		삼성물산(주)

마. 승인 조건

-공사시행 전 반드시 관할경찰서 검토확인 및 도로점용 등 허가 승인후 공사시행 하고 관할구청 굴착신고 및 착공신고 후 가스(예스코), 한전 등 유관기관에 굴착통보.

-서울시 보도블록 10계명을 준수하여 공사 품질 및 안전관리에 철저를 기할 것.

-교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 이행 철저.

-설계변경이나 공사기간 연장시 준공 기간내에 변경승인 요청.

-기자재 승인 및 예정공정표 제출 후 공사 시행.

-신호등은 경찰청LED교통신호등 표준규격(2011.11)제품을 시공하여야하며 기자재 승인시 고효율인증서 및 제조사 하자보증(6년)협약서 제출.

-차량지주 및 보행지주 신설, 흑관지주 교체 및 이설시 디자인지주를 설치하며 교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)제품을 시공하여야함. 기자재 승인시 제조사 하자보증(5년 분체도장 포함) 협약서 제출.

-음향신호기 신설시 2014년 도로교통공단 특성검사를 필한 제품을 시공하여야 하며 준공시 도로교통공단 기능검사 필증을 제출.

-교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등, 기타 부가장치 등)는 공사할경우 제조물품에 대하여 제조일로부터 3개월이내 제작제품을 사용

-공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 준수.

-효율적인 보도공사 안내 방법 개선과 관련 공사안내 개선 표지판  설치.

-교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료(감리검증완료)후 준공확인 요청.

-신호선 포설시 선로 접속 불가하며 접속부위 없이 포설.

-지주 신설, 이설, 교체시 신호선 지중화 포설을 원칙으로함.

-횡단보도 노면표시 양쪽끝선과 보행지주 사이에는 지장물이 없어야 하며 시각장애인의 접근이 편리하여야함.

-신호지주 신설시 도로이정표등 표지판을 가리지 않도록 시공하여야 하며, 또한 표지판등에 가려져 신호등 시인성이 불량해지지 않도록 시공하여야함.

-승인일로부터 준공확인전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음.

붙      임 :  1. 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 및 승인조건 1부.

2. 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 1부.

3. 효율적인보도공사 안내방법 개선 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	삼성물산(주),(주)영호이앤씨,서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	차준원		주무관	채희준		기전과장	08/20 최주용
협조자
시행	기전과-5872	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개