문서번호	지리정보과-3329
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		오기석	08/22 이규상
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

‘14년 7월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

상수도사업본부

지리정보과

‘14년 7월 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

누수복구 현장대응 결과보고

기존 GIS DB 성과를 확인하기 위하여 실시한‘14년 7월 누수발생시 GIS 현장대응 결과를 보고 드림.

※ 지리정보과 –1363(‘14.5.16)호 『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 관련

Ⅰ		개 요

○ 적용지역 : 서울시 전지역 및 인접 경기지역

○ 적용대상 : D=300㎜ 이상 상수도 시설물

○ 적용범위 : 누수발생으로 상수도관 노출시

○ 대응기간 :‘14. 7. 1 ~ 7. 31

○ 대응방법 : 누수발생(D=300㎜ 이상)시 누수복구 감리의 상황 전달에 따른 GIS 용역사 현장대응

Ⅱ		대응실적

○ 대응실적 건수                                                           (단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수				미대응 건 수	비 고
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	미시행 관 로
금 월	12	11	8	2	1	1
누 계	29	27	21	4	2	2

○ 대응실적 세부현황                                                     (단위 : 건)

권역별	사업소	구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응건수				미대응 건 수	비 고
				계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	미시행관 로
서 북	소계	금월	2		2
		누계	5	4	3	1		1
	중부	금월
		누계	1					1
	서부	금월	2		2
		누계	4	4	3	1
	북부	금월
		누계
서 남	소계	금월	2	2	2
		누계	12	12	11	1
	강서	금월
		누계	4	4	4
	남부	금월	2	2	2
		누계	8	8	7	1
동 남	소계	금월	8	7	4	2	1	1
		누계	12	11	7	2	2	1
	동부	금월	7	7	4	2	1
		누계	10	10	6	2	1
	강남	금월	1					1
		누계	1					1
	강동	금월
		누계	1	1	1

Ⅲ		대응실적 분석

가. 정탐관로 : 8건

대 응 건 수	허용 오차범위				GIS 속성 수정현황				비 고
	위 치(±20)		심 도(±30)		관 로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐 사 연장(m)	재질	구경	기타
8	8	0	7	1	0	0	0	0

▢ 정탐관로 대응건수 8건 중 위치는 모두 허용오차 이내였으며, 심도는 1건이 허용오차를 초과하였음.

▢ 심도오차 초과 사유

- 최초 직접법탐사 시 주변에 측정된 심도(1.3m)보다 깊게 측정되어      간접탐사법으로 변경하였으나, 동일하게 측정되어 심도 2.3m로 결정

- 누수굴착공사에 따른 노출관로 심도 측정 결과 1.3m로 확인 됨

- 대상관로 주변 타 지하시설물(전기, 통신)의 자장방해로 심도오류 발생

▢ 조치계획 : 확인된 분기 내 심도, GIS에 반영 예정(기존 2.1m ⇒ 변경 1.3m)

	참고자료

나. 미구축관로 : 1건

대 응 건 수	허용오차범위				GIS 속성수정현황				비 고
	위치(±20)		심도(±30)		관 로	시설물(밸브류)
	이내	초과	이내	초과	탐사연장(m)	재 질	구 경	기 타
1	0	1	1	0	0	0	0	0

▢ 미구축관로 1건 대응결과 위치오차가 허용범위를 초과(0.8m)

▢ 조치계획 : 본 관로는‘14년 정확도 개선사업 대상으로 사업수행 후 GIS에 반영조치 예정

Ⅳ		향후계획

○ 7월 GIS 현장 미대응(1건)이 야간 누수상황 건(01:50경)으로, 야간에도 연락수신과 대응이 신속히 이루어질 수 있도록 용역사에 공문 기시행

○ 누수방지과에 협조하여 누수복구 감리 및 용역사 간 신속한 연락체계 확립

○ 매월 GIS 현장대응 현황 보고 및 분석을 통하여 지속적인 매뉴얼 및 연락체계 보완

붙 임 : 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.  끝.