의원 요구 자료 제출

시 행	보도환경개선과-11711
결재일자	2014.8.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

★주무관		보도정책팀장	보도환경개선과장	보도블록혁신단장	도시안전실장	결재
이상호		조재관	代조재관	정유승	08/25 조성일
협 조
	시설안전정책관				한제현

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 201번, 유용 의원, 교육위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

유  용 의원(교육위원회, 새정치민주연합)

요구번호 201

1. 지하철 9호선 흑석역 2번 출구 및 주변 보도 관련

4) 최소 유효 보도폭이 미확보되었다면 이에 따른 개선 대책은?

□ 최소 유효 보도폭 미확보에 따른 개선대책

○ 관련 기준 : 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙(2014.7.5개정)」 제16조 제3항

- 보도의 유효폭은 보행자의 통행량과 주변 토지 이용상황을 고려하여 결정하되, 최소 2m 이상으로 하여야 함. 다만 지형상 불가능하거나 기존 도로의 증설․개설시 불가피하다고 인정되는 경우에는 1.5m 이상으로 할 수 있음

○ 기존 도로상 보도시설물 배치시 총괄조정 기능 강화

- 기존 보도상 지하철 환기구, 한전 지상기기, 가로수 등 보도시설물 설치시 자치구 도로관리부서에서 주관하는‘보행환경 총괄 실무협의회’소집 ․ 운영하여 최소 유효보도폭 확보 및 보행지장여부 등을 검토 조정하여 쾌적한 보행환경 조성

○ 신규 도로의 계획 ․ 설계시 보도시설물 관계기관 협의 강화

- 보도신설을 수반하는 도시개발 및 도로개설사업시 계획 ․ 설계단계에서 지하철 환기구, 한전 지상기기, 가로수 등 관련부서와 사전협의를 통해 최소 유효 보도폭 확보 및 보행자 우선의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 ( 보도환경개선과 )	담당사무관	조 재 관
	☎ 2133-8113	주무관	이 상 호
	작 성 일 : 2014. 8.22