심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
도봉119안전센터-3188					김화덕				진근용		10/05 유호열
점 검 일 시	_2021년 _10월 1일		소방서/부서명	도봉소방서 도봉119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL		제조년일	2015
제품시리얼번호	AR14L011165		차랑번호 (설치장소)	77라7735
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			✓
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✓
2. 패드(패들)			✓
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✓
- 1개이상의 여분 패드가 있음			-				미사용으로 패드이관
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				패들없음
3.케이블 및 커넥터			✓
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			✓
- 심장충격 패들 케이블			✓
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✓
4. 배터리			✓
- 완충되어 있음			✓
- 완충된 여분 배터리 있음			✓
5. 일회용품			✓
- 심전도용 전극			✓
- 기록용지			✓
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				패들없음
6. 작동 점검			✓
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			✓
- 심장충격 기능 이상 없음			✓
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			✓
7. 사용실적			✓
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			✓				(6)회
점 검 자 계급 소방교 성명 김화덕								김화덕

심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
도봉119안전센터-3188					김화덕				진근용		10/05 유호열
점 검 일 시	_2021년 _10월 1일		소방서/부서명	도봉소방서 도봉119안전센터
제품명(제조사)	Philips(Heartstart intrepid)		제조년일	2020
제품시리얼번호	*********2		차랑번호 (설치장소)	77라7735
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			✓
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✓
2. 패드(패들)			✓
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✓
- 1개이상의 여분 패드가 있음			✓				유효기간 : 22.3.31,22.11.30
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				패들없음
3.케이블 및 커넥터			✓
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			✓
- 심장충격 패들 케이블			✓
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✓
4. 배터리			✓
- 완충되어 있음			✓
- 완충된 여분 배터리 있음			✓
5. 일회용품			✓
- 심전도용 전극			✓
- 기록용지			✓
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				패들없음
6. 작동 점검			✓
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			✓
- 심장충격 기능 이상 없음			✓
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			✓
7. 사용실적			✓
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			✓				(10)회
점 검 자 계급 소방교 성명 김화덕								김화덕

심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
도봉119안전센터-3188					김화덕				진근용		10/05 유호열
점 검 일 시	_2021년 _8월 2일		소방서/부서명	도봉소방서 도봉119안전센터
제품명(제조사)	IPAD		제조년일	2015.12.10
제품시리얼번호	G1N43C0488		차랑번호 (설치장소)	서울도봉아5543
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			✓
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✓
2. 패드(패들)			✓
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✓
- 1개이상의 여분 패드가 있음			✓				유효기간 : 22. 3.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				패들없음
3.케이블 및 커넥터			✓
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			✓
- 심장충격 패들 케이블			✓
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✓
4. 배터리			✓
- 완충되어 있음			✓
- 완충된 여분 배터리 있음			✓
5. 일회용품			✓
- 심전도용 전극			✓
- 기록용지			✓
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				패들없음
6. 작동 점검			✓
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			✓
- 심장충격 기능 이상 없음			✓
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			✓
7. 사용실적			✓
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			✓				(0) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 김화덕								김화덕