문서번호	건축부-15913
결재일자	2021. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
고동석	유현수	10/06 신명승
협 조

- 풍수해 대비 집중점검 -

'21년 10월 건설공사장 안전점검 계획

안전점검 추진 개요

❏ 점검기간 : **********************

❏ 점검대상 : ********

계	건축총괄과	의료시설과	문화시설과	환경시설과	복지시설과	건축관리과	건축설계과
**	*	*	*	*	*	*	*

****************************************************************************************

**********************

❏ 점검방법

- 안전전문가가 포함된 1~2명 및 공사관리관 1~2명을 1개조로 편성·점검

❏ 점검내용

- 풍수해대비 공사장 안전점검 추진

- 코로나-19 대비상태

- 소방시설 노후도 점검

- 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중 점검

- 건설공사장 중점관리 20대 기본 준수 항목

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장, 민원 등

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 풍수해 대비 집중점검 -

’21년 10월 건설공사장 점검계획

우리부 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 품질높은 도시기반시설을 만들기 위한 10월 건설공사장 안전점검 계획을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추 진 근 거

▢ 안전하고 품질높은 현장관리 계획(본부장방침, ’20.2.10.)

▢ 코로나19 확산방지 공사장 대응지침(본부장 방침,’20.6.26.)

○ 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침(총무부-11417, ’20.6.26.)

▢ ’21년도 종합안전점검 계획(본부장방침, ’21.1.25.)

▢ ’21년도 건축공사장 풍수해대비 추진계획(본부장방침, ’21.5.25.)

2		정기 안전점검

▢ 점검개요

○ 점검대상 : 건축부 공사현장 ***************

계	건축총괄과	의료시설과	문화시설과	환경시설과	복지시설과	건축관리과	건축설계과
**	*	*	*	*	*	*	*

***************************************************************************************************

○ 점검기간 :*****************************

○ 점검제외 :****

************************************************************************************

*********************

▢ 점검방향

○ 특별점검

- 풍수해대비 사전 집중 점검(’21.6월~10월)

· 국지성 호우, 태풍 등 기상상황 악화시 현장점검 강화

· 현장별 수방취약 부위에 대해 맞춤형 점검

· 점검방법: 외부전문가와 합동점검

○ 수시점검

- 기간: 집중호우 및 강풍(태풍) 예보 발생시

- 방법: 담당과장 및 공사관리관 현장점검

○ 정기점검

- 코로나19 대비 사회적 거리두기 시행 대응 상태 확인

- 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중점검

- 안전문화 정착 2단계인 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장·민원 등 현장 문제점 파악

- 주요 안전에 관한 사항 중점점검

▢ 점검방법

○ 안전전문가가 포함된 1~2명 및 공사관리관 1~2명을 1개조로 편성·점검

○ 안전 점검횟수 재조정(*********************)

- 공사부서 : ******************************

※ 현장 진행상황에 따라 변경 가능

▢ 점검절차

세부계획 수립 (공사부서)		안전관리과에 점검계획통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)		외부전문가와 합동점검 시행 (시공사, 감리단,공사관리관)		점검 및 조치결과 통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)

3		중점 점검내용

▢ 특별점검 조치사항

○ 집중호우 발생(예보)에 따른 조치

(건축분야)

- 공사현장 밖 인근 배수로 확보 및 보수

- 침수 예상되는 지점의 가설자재 홍수위 위치 점검 및 이동조치

- 우수 유입구간 양수기 설치 및 점검

- 수방 장비·자재 점검(사면덮개 천막·비닐, 묶음줄, 모래마대 등)

(전기분야)

- 작업 전 전기·기계기구 점검

· 전선 피복상태, 접지상태, 누전차단기 작동여부 등

- 가설분전반 설치상태 점검 및 보수

· 전선 피복상태, 접지상태, 누전차단기 작동여부 등

(토목분야)

- 굴착사면, 배수로, 침사지 등 설치 및 보강

· 천막으로 사면보양, 모래마대 쌓음, 사면표면수 배수로 확보 및 청소

- 흙막이 지보공 변위 및 띠장설치 등 가시설공사 이상유무 점검

· 계측기 설치·보수 및 관리상태 점검

○ 강풍(태풍) 발생에 따른 조치

- 가설휀스, 안전표지판, 적재물 등의 결속상태 점검 및 보강

- 낙하물 방지망 설치상태 점검 및 보강

- 개구부, 외장재 및 건물 내부에 적치된 자재 방호조치

▢ 코로나-19 대비상태

○ 공사장 대비상황 확인

- 코로나-19 확산에 따른 공사장 대비상황 확인

· 근로자 일일 근무현황, 체온계·마스크·소독제비치, 안전교육 실시여부 등

▢ 소방시설 특별점검

○ 각 건설공사장별 노후된 소방시설(가스통, 가스호스 등) 점검

- 2021.2.4. 현안회의 시 소방방재본부장 요청 사항

▢ 비산먼지 억제를 위한 공사장별 자체점검

○ 관급공사장 노후건설기계 사용제한

- ’04년 이전 제작 지게차 및 굴착기, ’05년이전 제작 덤프트럭 등 사용여부 점검

○ 비산먼지발생사업장 : 공사장 세륜시설, 방진벽 설치여부 등 점검

▢ 건설공사장 중점관리 20대 기본 준수 항목 등

○ 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

- 추락, 협착/충돌, 전도, 낙하, 붕괴, 감전, 기타

○ 안전난간 정착 2단계 추진(1단계: 안전모, 안전대 착용)

- 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

- 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

○ 안전감리 활동상황 확인

- 매일 안전활동사항 감리일지 기록여부 확인

- 시공사 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

○ 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

○ 안전관리계획서 작성·승인 및 이행 여부

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

4		행 정 사 항

▢ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율 예방활동 강화

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정 및 중대한 사항은 책임건설사업기술자에게 처리계획 제출 통보

- 점검결과는 7일 이내 조치 완료 후 결과 제출

※ 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항에 대해서는 처리계획 제출

○ 점검결과 과별 수합하여 안전관리과 통보

▢ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 점검수당 :****************

- 점검위원 수당 과별 일괄 수합 지급

- 타워크레인 특별점검 자문은 별도로 실시하며, 외부위원 수당은 대상사업지 시설부대비 사용

○ 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 사무관리비

붙임 1. 2021년 10월 안전점검대상 공사장 현황 1부

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부

3. 코로나19 예방을 위한 현장점검(보고서식) 1부

4. 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 1부

5. 안전점검시 주요 확인사항 1부

6. 안전MP명단 1부

7. 안전점검 결과보고서 1부

8. 계절관리제(정기점검포함) 외부위원 안전점검표 1부

9. 우기대비 안전점검표 1부.  끝.