문서번호	환경보전과-2308
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	08/26 안해칠
협 조

(2014년 8월분)

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

2014.  8.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

(2014년 8월분)

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

Ⅰ		추진근거

2014년 난지연못 및 난지천 수질관리 계획{환경보전과-259호(2014.1.22.)}

Ⅱ		결과요약

난지연못 수질등급 : Ⅰb(좋음)

BOD : 0.8㎎/L(Ⅰa등급, 7월분) → 1.3㎎/L(Ⅰb등급, 8월분)

클로로필-a : 43.2㎎/㎥(7월분) → 26.5㎎/㎥(8월분)

난지천 수질등급 : Ⅰa (매우좋음)

BOD : 0.3㎎/L(6월분) → 0.4㎎/L(7월분)

대장균군

- 분원성대장균군 : 9,000군수/100mL(7월분) → 4,200군수/100mL(8월분)

- T-P : 0.6㎎/L(7월분) → 0.5㎎/L(8월분)

Ⅲ		난지연못 수질현황

측정항목 : BOD 등 8개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울특별시 보건환경연구원)

의 뢰 일 : 2014. 08. 06.

목표수질

군 별	COD (이하)	DO (이상)	SS (이하)	클로로필-ａ (이하)	대장균군 (이하)
제1군	10	5.0	5	10	1,000

※ 목표수질 근거 : 공원연못 수질개선 방안 연구(2003. 3. 서울특별시)

수질결과 분석

“공원연못 수질개선 방안 연구”규정 목표수질 초과 (유출부 기준)

- 클로로필-a : 43.2mg/m3(7월분) ⇒ 26.5mg/m3(8월분)

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)
유입부	7월	측정결과	0.3	3.8	2.4	1.7	0.019	2	100	22.6
		등 급	Ⅰa	약간좋음	좋음	매우나쁨	좋음	매우좋음	좋음	약간나쁨
	8월
		측정결과	0.4	2.8	5.6	1.7	0.038	100	300	5.3
		등 급	Ⅰa	약간좋음	보통	매우나쁨	보통	좋음	보통	좋음
유출부
	7월
		측정결과	0.8	5.3	3.2	1.2	0.012	60	200	43.2
		등 급	Ⅰa	약간나쁨	좋음	나쁨	좋음	좋음	약간좋음	나쁨
	8월
		측정결과	1.3	4.7	4.0	0.7	0.031	140	700	26.5
		등 급	Ⅰb	보통	좋음	매우나쁨	보통	좋음	보통	약간나쁨

※ 환경(등급)기준 : 환경정책기본법 시행령 제2조(호소, 생활환경기준)

Ⅳ		난지천 수질현황

측정항목 : BOD 등 6개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울특별시 보건환경연구원)

의 뢰 일 : 2014. 08. 06.

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-P	T-N	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)
상부	7월	측정결과	0.9	6.6	3.2	1.0	0.014	80	170
		등 급	매우좋음	보통	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	좋음
	8월	측정결과	1.3	4.5	4.8	0.7	0.031	170	400
		등 급	좋음	약간좋음	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	보통
하부	7월	측정결과	0.4	4.1	2.4	0.6	0.030	300	9,000
		등 급	매우좋음	약간좋음	매우좋음	매우나쁨	-	보통	보통
	8월	측정결과	0.3	4.1	1.2	0.5	0.056	700	4,200
		등 급	매우좋음	약간좋음	매우좋음	나쁨	-	약간좋음	보통

※ 환경기준(등급) : 환경정책기본법 시행령 제2조(하천, 생활환경기준)

붙임 : 1. 시험성적서(8월분) 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 1부.  끝.