문서번호	교통운영과-15973
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
최성욱		고광섭	08/26 강진동
협조

중앙컴퓨터 수동이중화 구성계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통운영과

중앙컴퓨터 수동이중화 구성계획

교통신호시스템(UTMS)의 중앙컴퓨터 장애시 서비스 중단시간을 최소화하여 시스템을 안정적으로 운영하기위하여 중앙컴퓨터를 수동이중화 환경으로 구성코자 함

□ 중앙컴퓨터 구성내용

현재(As-is)	목표(To-be)
- 운영서버(E6900)와 저장장치(Dothill)로 구성되어 UTMS 서비스 중 - 서버(4800)과 저장장치(3500)은 사용하지 않음 (운영환경 설정안됨)	- 서버(4800)과 저장장치(Dothill)에서 UTMS가 서비스되도록 환경구성 - 운영서버(E6900) 중단시 대기서버(3500)로 운영 전환되도록 환경설정

□ 추진계획

❍ 유휴장비인 서버(4800)에 UTMS 운영환경 구성 ………… 8.26(화)

- 서버 OS 업그레이드 및 유휴장비인 저장장치(3500) 활용

❍ 목표시스템 구성 ……………………………………… 9.12(금)~13(토)

- 운영서버 OS 업그레이드, 대기서버(4800)과 운영 저장장치(Dothill) 연결,

UTMS 서비스가 운영서버(E6900)에서 대기서버(4800)로 수동전환 환경

붙임 1. 유휴서버(4800) UTMS 운영환경 설정 일정표 1부.

2. 중앙컴퓨터 수동이중화 작업계획서 1부. 끝.