지침비정상 계량기 출장보고서

결재	★주무관	요금관리2팀장	요금과장
	조승용	代김은희	10/12 정재연

*******************수전의 이상 수도계량기(지침비정상) 관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.10.12.

보고자 : 7급 조승용

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	평균 사용량	비고
********************호	***	********	**	**	*********	*****	****	*****	**

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
옥내누수여부 : 없음 행사 등 격증여부 : 없음 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음

○ 상기 수전은 최근 1년간 2개월 평균사용량이 12.0㎥, 직전 4개월 사용량 추세가 12.0㎥이나,

○ `21.10.02. 정례검침 시 계량기 지침 4542㎥, 사용량 4,011㎥로 격증하였음

- 주계량기는 없으나, 15mm 최대출수량을 벗어나는 검침량(1,234㎥)

- `21.10월 정례검침량 4,011㎥로 천 단위 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 해당 수도계량기는 즉시     교체하고 `21.10월 납기 사용량은 직전 사용량인 11㎥으로 조정하고자 합니다. 끝.