문서번호	시설관리과-17452
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박제용		오정훈	10/14 이준호
협 조
	주무관			이두영
	주무관			고동인
	주무관			권세욱
	주무관			김준영
	주무관			문기두
	전문경력관			장진호

북악터널(배)아리수올림터 근무일지(2021.10.13)

2021. 10

서부수도사업소

(시설관리과)

북악터널(배)아리수 올림터 근무일지

근무일자 2021년 10월 13일 수요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근무조
	09:00~18:00	장진호	일근	휴무
	00:00~09:00	민성준	C조
	09:00~18:00	양문선	B조
	18:00~24:00	박제용	A조
근무현황	북악터널배수지 운용일보 참조 : 따로붙임 순찰 및 점검일지 참조 : 따로붙임
근무내용	주 간 : B조 양문선 - 불광유입밸브 개도율 5%→15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 - 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 이상없음 - 북악~무인배수지간 모뎀 및 PLC등 통신상태 점검 이상없음 - 수배전반 모터펌프실 배관랑실 밸브실 검수조 외곽 울타리 유량계실, 변압기실 등 시설물 점검 이상없음 - 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 이상없음 야 간 : C조 박제용 - 불광유입밸브 개도율 5%→15%운영:불광 유입수위 4.0m~4.5m유지 유출수위 4.5m~5.0m유지 공정감시, 영상감시 시스템점검결과 이상없음 홍은계통,구기계통 모터펌프 소음,진동등 이상유무 확인 불광, 홍은, 홍제 유량감시 체크 증감유무 확인 북악배수지주변 절개지, 울타리등 이상유무 점검
전력사용량	중간부하 [KW]	최대부하[KW]	경부하[KW]	합계[KW]
	3942	2142	3276	9,360
비 고