문서번호	대기환경연구부-7038
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
이용민	이상열	박찬구	08/26 어수미

중앙자료수집장치(F.E.P) 구매 교체

2014. 8.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 ■
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

중앙자료수집장치(F.E.P) 구매 교체사업

현재 운용중인 광진, 행주, 세곡측정소의 중앙자료수집장치(F.E.P, 이하 F.E.P)가 노후되어 통신포트고장 등 데이터 송수신에 문제가 발생 F.E.P를 구매하여 교체하여 TMS운영에 만전을 기하고자 함.

1		개 요

□ F.E.P란?

❍ 프로세서가 작업을 처리하기 전에, 입력되는 데이터를 미리 처리하여 프로세서의 처리시간을 줄여주는 하드웨어나 소프트웨어를 말한다.

❍ 처리에 필요한 기본적인 작업을 모두 먼저 처리함으로써 프로레서의 본질적인 작업에 더 많은 할당할 수 있게 해준다

❍ 네트워크에서 F.E.P는 통신제어를 위해 설계된 하드웨어이다.

- F.E.P의 한쪽은 통신회선을 담당하며,

- 다른 한쪽은 메인프레임으로 연결되어 자료의 송,수신,패킷의 구성 및 분석, 에러감지 및 죠정 등의 업무를 수행함.

□ Data Logger란?

❍ 환경계측장비로부터 Digital방식으로 출력되는 측정치와 각 기기의 상태를 수집하여 실시간 자료저장과 HOST SYTEM에 실시간의 자료전송을 수행하며, 각종 원격명령 따른 Remote Control 수행기능과 자료의 조회 TREND표출 등을  할 수 있는  하드웨어 시스템입니다.

2		측정망현황

□ 광진측정소(종합대기측정망)

❍ 설치년도 : 2007년 3월

❍ 설치측정망 : 일반대기, 전구물질(VOC), 이온, OCEC, 가시거리, 광화학, 암모니아 등

❍ 중앙자료수집장치(FEP)의 내구연한 : 5년

❍ 설치된 FEP : 실시간 모니터링을 위해 산업용PC를 활용하여 임시로 F.E.P로 사용중

□ 행주측정소(입체측정망)

❍ 설치년도 : 2009년 1월

❍ 설치측정망 : 일반대기, 이온, BTEX, OC/EC 등

❍ 중앙자료수집장치(FEP)의 내구연한 : 5년

❍ 내구연한이 지난 Data logger를 F.E.P로 사용중

□ 세곡측정소(입체측정망)

❍ 설치년도 : 2009년 3월

❍ 설치측정망 : 일반대기, BTEX 등

이온측정망 및 OC/EC장비도 과거 운영

❍ 중앙자료수집장치(FEP)의 내구연한 : 5년

❍ 내구연한이 지난 Data logger를 F.E.P로 사용중

3		문제점

❍ model이 오래되어 수리가 불가능함.

-  2002년에 납품된 Data logger를 F.E.P로 재사용중

❍ F.E.P의 문제점

- Display가 없거나 불량 -> 외부모니터사용

- 터치패드의 사용불가 -> 외부입력장치(mouse)사용

- 메인보드의 상태가 불량 ->  F.E.P가 다운이 되거나 꺼짐이 발생하여 유지보수업체에서 잦은 출장으로 인한 reset 작업으로 실시간 모니터링이 불가하며 데이터 손실이 발생하기도 함.

- 통신포트불량 -> 자료송수신시 Error발생 데이터의 손실초래

4		개선계획

❍ 개선방법

- F.E.P를 구매하여 교체

❍ 개선기간 : 2014. 9. 30

4		소요예산

❍ 예산액 : 2,000만원

❍ 예산과목

- 보건환경연구원 효율적 운영 > 환경오염물질 체계적조사 > 대기오염물질검사 > 대기오염측정재료비 > 자산 및 물품 취득비 > 시험검사장비 구입비

첨부 : 광진, 행주, 세곡 F.E.P 사진 1부. 끝.