문서번호	교량보수과-6138
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
구성철		08/28 代김권일
협조
	주무관		유태용

“정밀 안전진단 및 점검 용역”

중간보고회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   08

강서도로사업소

(교량보수과)

정밀 안전진단 및 점검용역 중간보고회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인『염창IC외 2개소 정밀안전진단 및 2개소정밀점검

용역등 2개용역』의 내실있고 충실한 과업수행과 용역의 원활한 추진을 위하

여 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		대 상

연번	용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	계 약 자	용역담당자		비 고
					직급	성 명
1	염창IC 정밀안전진단 및 2개소 정밀점검 용역	4.30~10.26	114,560	㈜한국구조물 안전연구원	6	구성철
2	안양교외 1개소 정밀점검용역	5.2~9.28	43,360	㈜건인씨엔알	6	유태용

Ⅱ		개 최 현 황

일  시 : 2014. 8. 27(수) 14:00 ~ 16:00

장  소 : 교량보수과

참석자 : 7명

□ 사업소 : 3명 (시설보수과장, 시설물담당 2명 )

□ 용역사 : 4명 (사업책임기술자외 1인)

Ⅲ		진 행 순 서

용역명 및 보고시간

① 안양교외 1개소 정밀점검 용역 : 14:00 - 15:00

② 염창IC 정밀안전진단 및 2개소 정밀점검용역 : 15:00-16:00

Ⅳ		보 고 사 항

과업의 현재까지 추진사항

잔여과업의 세부추진 계획

과업수행중 발생한 문제점 및 대책 등

Ⅴ		지 적 사 항

안양교외 1개소 정밀점검 용역

∘ “광복교~안양교주변 도로확장공사”의 안양교 개축범위 및 시행시기를

확인하고 이를 감안한 유지관리방안을 제시할 것

∘ 안양교 보수,보강 범위에 대한 소요예산을 산출할 것

∘ 화곡지하차도 Box구간 입,출구 지점에 대한 통과높이를 측정하여 표기할 것

염창IC정밀안전진단 및 2개소 정밀점검 용역

∘ 염창IC Asp포장면 재포장시 구배의 적정성을 검토할 것

∘ 염창IC 주변옹벽의 균열 재조사

∘ 염창교 신축이음장치 차수죠인트 파손에 대한 적정한 대책을 강구할 것

∘ 경인2지하차도 옹벽하단부 누수에 대한 재조사 및 검토

Ⅵ		향 후 계 획

중간보고시 발생한 문제점에 대한 보완대책 수립

보고된 과업 추진계획에 의거 지속적인 용역수행

최종보고회 및 자문회의 개최준비 등 끝.