문서번호	기술진단과-4488
결재일자	2014.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
심동길		김영진	08/28 박용철
협 조
	기획예산과장			代박진기
	주무관			윤덕묵
	주무관			김상웅

- 수도시설 기술진단 -

디지털 탁도장비 구매계획

2014. 08.

- 수도시설 기술진단 -

디지털 탁도장비 구매계획

2014년도 암사아리수정수센터 기술진단시 침전지 수심별 탁도, 여과지 역세척 배출수 탁도를 측정하여 침전지 탁질의 분포상태 파악 및 여과 지속시간, 여층의 효율성 진단을 위하여 이동식 디지털 탁도 측정장비를 아래와 같이 구매하고자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

현재 기술진단과에서 보유하고 있는 장비는 장기사용으로 인한 노후(2007년 구매)되었고 현장 고정식으로 침전지와 여과지의 심도별 측정에 어려움이 있음.

정수장의 공정별 효율적 심도별 정확한 탁도측정을 위하여 이동식 디지털 탁도측정기를 구매하여 침전지 탁질의 분포상태 및 플록의 침강에 따른 밀도류 발생 유무 확인.

Ⅱ		구 매 사 유

이동식 디지털 탁도 측정장비를 구매하여 침전지 수심별 탁질의 분포 및 침전슬러리의 퇴적정도를 파악하여 침전지 구조 및 흐름특성을 진단하기 위한 data측정 장비로 활용하고자 함

이동식 디지털 측정장비로 수도시설 기술진단(침전지, 여과지 등)을 실시함으로써 공정진단의 효율성을 높이고자 함

Ⅲ		구 매 계 획

건 명 : 디지털 탁도 측정장비 구매

❍ 모델명 : TB-31

❍ 측정방식 : 90° 산란광 측정법

❍ 측정범위 : 0 ~ 800NTU(㎎/ℓ)

❍ 측정정도 : ±0.5NTU(0.0 ~ 80.0NTU), ±5NTU(81 ~ 800NTU)

❍ 센서길이 : 11m

소요예산 : 약 2,400,000원

예산과목 : 공기구비품, 자산취득비, 행정장비구입

구매방법 : 탁도계 판매업체 3인 이상 견적에 의한 신용카드 결제에 의한 구매

지출방법 : 신용카드 구매

❍ 지출방법 : 생산부 업무용 신용카드로 결재하고 물품 검수처리 후 카드결재 계좌로 입금(우리은행 1006-301-286717).  끝.