출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	김익수	08/29 어수미

	명에 의하여 2014. 8. 28(목) 3/4분기 하천 내 석면함유 조경석 주변 공기중 모니터링 및 석면 비산방지 대책 연구를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 28.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2014. 8. 28(목)  13:00 ~ 18:00

건    명

출장결과보고(하천 조경석)

내용

□ 장  소 : 성동구 전농천(서울교육문화회관 앞)

□ 출장자 : 배일상, 강미혜, 이진효, 이수현, 실내환경관리사 1

□ 내  용

- 하천 석면함유 조경석 주변 공기중 모니터링 실시(3/4분기)

- 위해성평가를 위한 ABS(활동근거시료채취) 실시(4개 시나리오)

- 초음파속도(10개) 및 TM좌표 측정

- 석면비산방지제 효능 비교실험을 위한 샘플 조경석 시료채취 및 석면비산        방지제 코팅

□ 실시결과

하천명	지점	구분	활동사항	비 고
전농천	서울교육문화회관 앞	공기중모니터링	서울교육문화회관 앞 2개 지점 공기중 석면 시료채취	5ℓ/min 1,210ℓ

내용

□ 실시결과

하천명	지점	구분	활동사항	비 고
전농천	서울교육문화회관 앞	ABS	4개 시나리오 (걷기, 계단오르내리기, 앉기, 발로비비기)	5ℓ/min 400ℓ
		초음파속도 및 TM좌표 측정	조경석 풍화정도 파악을 위한 초음파속도 측정	10건
		비산방지제 효능비교	4개 조경석 선정하여 제품별 비산방지제 현장 효능비교 실험	시료채취 4건

□ 향후조치

- 매분기 하천 조경석 주변 공기중 모니터링으로 조경석 관리방안 근거자료로      활용하고

- ABS실시로 인체 유해성여부 평가 및 하천 조경석 석면비산방지대책연구와

관련 석면비산방지제 코팅효과 비교 검증

내용

□ 관련사진

ABS(걷기)	ABS(계단오르기)	ABS(비비기)
ABS(앉기)	초음파속도 측정1	초음파속도 측정2
비산방지제 비교실험(3A)	비산방지제 비교실험(3B)	비산방지제 비교실험(2A)
비산방지제 비교실험(2B)	조경석 내 석면함유 모습1	조경석 내 석면함유 노습2