	은평소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

2. 위와 관련하여 녹번119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전(105081호)

몸통(제수변) 스핀들이 마모되어 아래와 같이 고장발생 보고합니다.

가. 소방용수시설 현황

발견일시	소방용수	위치	파손내용	사용여부	비고
2014.08.28	은소105081호 (지상식) ※비소83호내	은.응암로4길18-31 (응암3동18-31)	몸 통 (제수변 스핀들 마모)	사용불가	정기조사

붙임 :  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	나승정		1팀장	박범용		센터장	08/29 최재승
협조자
시행	녹번119안전센터-4116	(		)	접수		(		)
우	122-828	서울 은평구 은평로 245 녹번동 48-5	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	wjdtmdsk@seoul.go.kr	/	대시민공개