함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소화전 점검 또는 사용시 유의사항 알림(이첩)

1. 중부수도사업소 급수운영과-17361(2014.08.27.)『소화전 점검 또는 유의사항 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 중부수도사업소로부터 중구 관내 수돗물 사용량 증가 원인규명을 위한 상수도 시설물 점검 중 우리 관내 소화전 잠김불량 사항이 아래와 같이 통보되어 알리니 위와 같은 일이 재발되어 원인자 부담금이 부과되는 일이 없도록 각 119안전센터에서는 소방용수 점검 시 각별히 유의하여 주시기바랍니다.

다  음 -

연번	위 치	구 분	지적 사항	비 고
1	중구 서소문동 120-35	지하식 소화전	소화전 밸브 잠김 상태 불량으로 누수	공설 2341호
2	중구 방산동 74-3	〃	〃	공설 2846호
3	중구 을지로5가 270-8	〃	〃	공설 2041호

참고) 소화전밸브 개·폐시 서서히 작동하여 유속 변동에 따른 적수(赤水)민원에 유의할 것.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,을지로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장,충무로119안전센터장
담당자							황순호			대응총괄팀장					代주원석					재난관리과장					09/01 김성회
협조자
시행			재난관리과-3675									(						)		접수											(						)
우	100-420					서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과															/
전화		02)2254-1192						/전송			02)2256-0119					/	scott1990@seoul.go.kr												/	대시민공개