문서번호	시설보수과-3388
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	09/01 정진오
협조	주무관		임승민
	주무관		진하영

자체(외부전문가 합동) 정밀점검 시행결과 보고

[옥수터널, 서울숲1,2지하차도, 응봉지하차도]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

성동도로사업소

(시설보수과)

자체 정밀점검 시행결과 보고

[옥수터널, 서울숲1,2지하차도, 응봉지하차도]

‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’에 준하여 실시토록 되어 있는 정밀점검을 기술용역 타당성심사 결과 외부전문가를 활용한 자체 점검으로 시행토록 통보됨에 따라 내부 계획에 의거 정밀점검을 시행한 바 결과 보고임

점검대상 시설물 및 참여 외부전문가

시설물명	시 설 규 모	점검기간	담당자 (정.부)	참여기술자	비고
옥수터널	B=22.0m, L=165.0m	2013.04.01 ~2013.08.31	최태석 진하영	이광호 정관호 이강선	응봉지하차도 (담당 임승민)
서울숲1지하차도	B=13.0m, L= 69.0m
서울숲2지하차도	B= 6.5m, L= 94.0m
응봉지하차도	B= 8.1m, L=210.0m

추진사항

❍ 2014.04.01 : 자체 정밀점검 착수(참여기술자 현장투입)

❍ 2014.06.02 : 합동점검 시행(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2014.08.14 : 자문회의 개최(자문위원 5명)

❍ 2014.08.29 : 보고서 제출

정밀점검 시행결과(자문회의 포함)

❍ 옥수터널 상행선 균열 원인분석 및 대책 보고서 수록

❍ 보수 및 보강 등 주요 손상에 대한 이력을 분석, 반복되는 내역 및 보수 공법 제시하여 보고서 수록

❍ 응봉지하차도 신축이음 설치는 현재 이상이 없는 바, 후순위로 조정

❍ 상대평가 결함지수 증가요인 보고서 수록 및 보수.보강 방안 제시

❍ 옥수터널 상부 배수로 정비 및 준설 등 확인 보고서 수록

❍ 탄산화 시험 등은 시험장소 명기하여 추후 점검시 참고할 수 있도록 기록관리

❍ 보수.보강 대사에 대하여 외부조사망도 수록, 취약부재에 대하여 중점 관리토록 명기

❍ 개략공사비는 부대시설 및 제경비 포함 산정할 필요

❍ 보수.보강 공사비 산정

(단위 : 천원)

시설물명	총 공사비	1순위	2순위	3순위	비고
옥수터널	51,150	10,719	9,752	30,679	B등급
서울숲1지하차도	6,224	4,157	2,067	-	B등급
서울숲2지하차도	10,816	7,778	3,038	-	B등급
응봉지하차도	10,103	4,339	1,109	4,655	B등급

조치 및 향후 계획

❍ 점검결과에 대한 조치방안 강구 및 검토 반영

❍ 점검(자문회의 포함)에서 제시된 보수.보강공사는 일상유지 보수업체로   하여금 공사토록 조치(우선 순위에 따라 순차적 보수.보강)

❍ 도로관리시스템 및 시설물정보관리종합시스템(fms) 정밀점검내역 입력

❍ 참여기술자 인건비(점검수당) 및 인쇄비 등 지급(7개조 일괄 지급)

붙임  시설물별 보수.보강물량 각 1부. 끝.