문서번호	급수운영과-16654
결재일자	2014.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
김종필토		김수영	09/01 이종백
협조	행정관리팀장		조기열
	주무관		이승완

급수운영과 사무실 재배치 효과분석 보고

북부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

급수운영과 사무실 재배치 효과분석 보고

청사 최상층(4층) 급수운영과 사무실을 통풍이 원활하도록 재배치하여 실내의 온도를 낮추어 여름철 에너지 절감 및 직원들의 근무환경을 개선한 사항에 대하여 효과분석 실시한 결과를 보고 드림

1		목 적

급수운영과는 청사 최상층(4층)에 위치해 있어 여름철 옥상 슬라브의 뜨거운 복사열과 창문의 통풍이 어렵게 배치되어 실내온도가 타 사무실보다 높아 직원들의 근무환경이 매우 열약하여

통풍이 원활하도록 사무실을 재배치 함으로써 실내온도를 낮추어 에너지 절감에 기여하고 근무환경을 개선하기 위함

<당초 실태>

【무질서하게 배치되어 협소한 사무실 공간】

【사무실 중앙에 칸막이 벽이 남북으로 막혀 통풍이 안됨】

2		추진 및 개선사항

사무실의 중앙을 가로막은 칸막이를 철거하여 큰 창문이 남북으로 마주보게 배치함으로써 사무실 통풍을 원활하게 함

기존 칸막이(SGP칸막이)를 100% 재활용하여 에산절감

사무실을 기능에 맞도록 재배치하여 기존의 동일한 면적을 더욱 넓고 쾌적한 근무공간으로 만듬으로써 직원들의 근무환경 개선

<공사중>

【중앙 칸막이 철거】              【칸막이 재활용 사무실 재배치】

<공사후 사무실 전경>

【사무실 앞뒤 통풍 원할함】              【쾌적한 사무실 근무환경】

3		효과 분석

1. 사무실 공간 활용도를 높여 직원들의 근무환경 개선에 기여함

2. 사무실 창문으로 통풍이 원활하여 실내 공기질 개선

3. 사무실의 통풍을 원활하게 함으로써 실내온도를 약 2℃ 이상 낮추어 에너지 절감

ㆍ 월간 전력 절감량 :  1,842kWh (온도 2℃ 낮출때 전기 절감율 7%)

= 월간 냉방전력소비량 × 절감율 14% = 26,318kWh × 0.07 ≒ 1,842kWh

ㆍ 월 절감액 : 303,930원

= 전력소비량×일반용 전력단가(평균) = 1,842kWh×165원/kWh≒303,930원

- 사무실 전기료 절감액(608천원/연간) : 1.4%절감

4. 기존 칸막이 재료를 100% 재활용을 통한 예산절감

ㆍ 공 사 명 : 급수운영과 사무실 칸막이 설치공사

ㆍ 공사기간 : 2014. 7. 14 ~ 7. 23

ㆍ 총공사비 : 8,920천원

- 재활용에 따른 공사비 절감액(5,871천원) : 66%절감

구 분		단위	수 량 (SGP칸막이)	금 액(원)	비 고
총 공사비	칸막이 신설	㎡	78.3	14,791,000
	칸막이 재활용	㎡	78.3	8,919,900	공사비 66% 절감효과

5. 직원들의 협력 봉사에 의한 예산절감(5,000천원) : 25%

구 분	계	전기료 절감액	칸막이 재활용	직원협력 봉사	비 고
총 절감액	11,479	608	5,871	5,000

6. 예산절감 및 향후 예상 절감액(연간)                     (단위 : 천원)

첨부 : 1) 급수운영과 사무실 재배치 계획 1부

2) 공사시행 1부

3) 준공검사 조서 1부.  끝.