다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	충정로 중앙버스전용차로 관련 업무협조 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 충정로 중앙버스전용차로사업과 관련 업무협조 요청하오니 사업추진시 아래사항이 반영될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

가. 보도에 설치하는 보행자용방호울타리는 무단횡단금지시설(차도 중앙차선내 설치)을 설치할 수 없는 구간에 설치할 수 있으며, 차도 중앙차선내 무단횡단금지시설을 설치할 경우 보행자 방호울타리는 제외하는 것이 타당할 것임

나. 무단횡단금지시설은 도로안전시설 설치 및 관리지침 제4편 무단횡단금지시설편(2012.11) 10,2 기능 및 구조에 의하면 횡방향부재의 상단높이는 노면으로부터 90㎝를 표준으로 하며, 재질은 차량충돌시 부러지지 않는 재료로서 시선유도봉 재질의 품질기준을 따라야 하며, 설치는 아래 4가지 기준을 모두 만족할 경우에 한하여 설치하여야 함

1) 도로주변 여건으로 인해 보행자 무단횡단 사고 발생의 가능성이 높다고 판단되는 구간

2) 무단횡단 예방을 위한 횡단보도 및 보행자 신호체계 개선이 불가능한 경우

3)보도 측에 보행자용 방호울타리를 설치할 수 없는 구간

4) 최소한 무단횡단시설 폭과 양방향 축대 폭 (0.5m)이상 확보가 가능한 구간

다. 개정된 도로안전시설 설치 및 관리지침 제4편 무단횡단금지시설편(‘12.11)에 의거 새로 공급되는 무단횡단금지시설은 서울시 도시디자인조례 별표(디자인대상시설물) 규정에 따라 디자인 심의를 득한 제품을 설치하여야 하므로 충정로 중앙버스전용차로에 설치예정인 무단횡단금지시설의 디자인 심의 필요

붙임 : 도로안전시설 설치 및 관리지침[제4편 무단횡단금지시설편(‘12.11)]끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박종현		중앙차로팀장	代박종현		교통운영과장	09/01 강진동
협조자
시행	교통운영과-16430	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 제1별관 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2475	/전송	02-2133-1056	/	asd4041@seoul.go.kr	/	대시민공개