교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.8.29(금)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	09/01 이경순

일  자 : 2014년 8월 29일(금)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					34.1%					37.9%						8%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					6.1%					50.9%						34%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		502		21				2				2			0		0		6		1			10
		- 단선(2) : 청담사거리, 미아사거리 - 크레인작업요(2) : 신풍, 상일IC - 기타 : RSE망실 3(동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 임시철거 3(강월초교사거리, 숯내교, 개롱역) - 서울청 조치대상(1) : 포스코사거리(광장비 불량 추정)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,627			3,930				4,628			69		4,270		4,357		0			0		7
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,403			1,062				1,314			27		1,014		1,389		-71			-9		110
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						28			27				28			39		24		32		-0.8			-0.1		1.6
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						110			22				182			25		182		57		-2.5			-1.8		2.5
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		1		0				0			0		0		0	0		1		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.7%		43.5%		1%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		3.1%		21.7%		30%
	Extention 2		6%		18.9%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	-	명동역	광장비 불량 조치(서울경찰청)	정상 복구
	미접속	-	르네상스호텔사거리	광장비 불량 조치(서울경찰청)	정상 복구
U-교통망	통신단절	09:00	을지로2가(2207번)	MC장비 불량 - GBIC 교체	정상 복구
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ RSE 장비 설치현장 최종 확인 - 장 소 : 서울도서관 5층 옥상 - 주요내용 : 시청사 리모델링으로 일시 철거되었던 RSE 설치완료 현장 확인
명 일	○ 광장비 불량으로 추정되는 현장 점검 - 장 소 : 포스코 사거리 - 주요내용 : 구간별 통신테스트 실시하여 상세 원인 분석 후 조치 ○ 공정보고회 보고자료 준비 - 일 시 : 2014. 9. 2(화) 11:00 예정 - 주요내용 : 공정 성과 분석 및 보고자료 작성