함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	GIS 샘플검사 결과보고(서초구 관내 시설물 및 소화전공사)

[서초구 관내 시설물&소화전 공사]건에 대한 GIS 샘플검사 결과를 아래와 같이 시행하고 보고합니다.

☐ 점검현황

○. 점검자 : 급수운영과 GIS 김은경외 1명

○. 점검사항 : 배관위치 정확도

○. 점검대상 : 공사시행건수 건수의 4%

○. 점검일시 : 2014. 09.02

☐ 공사현황

○. 공 사 명 : 서초구 관내 시설물 & 소화전 공사

○. 시 공 사 : 화영건설

○. 공사시행일시 : 2014.06.01~2014.08.31

☐ 샘플조사 결과

연번	지시 번호	위치	결과(단위:M)					합격여부
			기준점	성과도	샘플조사	오차	비고
1	시보27	양재동 70	건물	5.2	5.3	± 0.1	A1	적합
				3.7	3.6	± 0.1	A2
2	시보28	양재동 44	담장	3.3	3.5	± 0.2	A1	적합
				0.8	0.9	± 0.1	A2
3	소보42	서초동 1457-4	담장	23.5	23.4	± 0.1	A1	적합
				4.7	4.9	± 0.2	A2

4	시보43	서초동 1621-7	건물	4.1	3.9	± 0.2	A1	적합
				5.3	5.3	± 0.0	A2

☐ 조치의견

○ 점검결과  GIS 시설자료 성과도 작성이 오차범위 ± 20㎝내로 적합하므로 GIS 시스템에 입력하여 상수도 배관망 구축작업에 만전을 기하고자 함. 끝.

	급수운영과장
★주무관	김은경		급수운영과장	09/02 최임봉
협조자
시행	급수운영과-18170	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4호 강남수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-4944	/전송	02-3146-4889	/		/	대시민공개