문서번호	행정지원과-22557
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
수질팀장	행정지원과장
조성관	09/02 代정태명

수질검사원 교육일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

행정지원과

교육일시	2014. 8. 29 17:20 ~ 18:00
교 관	수 질 팀 장
교육대상	수질검사원 14명
제 목	시민건의 사항 및 학교음수대 수질검사시 유의사항
교육내용	ㅇ 정기적인 수질검사 요청 - 수질이 궁금할때에는 수도사업소로 연락하시면 무료로 수질검사해 드림 ㅇ 설명을 쉽게 충실히 해주기 바람 - 수질검사원들은 수질검사 항목에 대해 충분히 숙지하여 쉽게 응대 ㅇ 방문검사전 사전공지 요청 - 공동주택은 관리사무실 등을 통해 방문안내, 기타는 어려움을 안내 ㅇ 염소냄새 등이 없었으면 좋겠음 - 염소냄새는 미생물로부터 안전함을 나타내는것으로 선진국에서도 소독제로 염소를 사용, 냄새가 싫으면 냉장보관 후 드시면 휘발되어 냄새가 적어짐을 안내 ㅇ 정수기물 검사요청 - 상수도 홈페이지(KBS 소비자 고발정수기의 진실)을 설명하고 시청하도록 안내 (http://water.seoul.go.kr) ㅇ 아리수품질확인제 불필요 - 시민들의 막연한 불안감을 해소하고자 홍보의 일황으로 시행함을 설명 ㅇ 검사항목 추가 요청 - 총 163개 항목에 대한 검사를 정기적으로 실시하며 아리수품질확인제는 급수 과정 중에 수질변화가 있을수 있는 5개항목과 검사결과 부적합이 나올 경우 다시 수도사업소에서 7개 항목 등 12개항목을 검사함을 안내 ㅇ 홍보 강화 요청 - 아리수만 음용하는 아리수마을을 선정 등 꾸준히 자체적으로 홍보시행

교육내용

업무지시(학교음수대 수질검사시 유의사항)

1. 검사기간 : 2014. 9. 1 ~ 9. 5 (5일간)

2. 조끼를 입고 신분증을 착용하고 방문하여 검사할것

3. 학교 → 행정실(서무실) 방문 3/4분기 수질검사 실시한다고 설명 후 검사

4. 2/4분기 미검사, 고장 등 지점은 재설치, 재가동하는 경우도 있으니 꼭 확인할 것

5. 지역별로 잔류염소 측정치가 약간 틀릴수 있고 일부학교에서는 구리가 높게 나올수     있으며 탁도와 철이 다량 함유된 학교도 있으며 미네랄은 아래 수치 기재할 것

- 영등포(35.2㎎/L) : 은평구 신사동, 증산동, 수색동과 마포구 상암동, 성산2동 일부

- 뚝도(30.1㎎/L) : 마포구 전지역(영등포수계 제외), 서대문 북아현, 충현, 천연, 홍제동

- 강북(27.3㎎/L) : 은평구 전지역(영등포수계 제외), 서대문 전지역(뚝도수계 제외)

※ 신축학교는 동관이면 구리가 높으니 1.0㎎/L이하면 기준에 적합하니 그대로 기재

6. 잔류염소가 0.1㎎/L 미만으로 권장기준 미달시에는 학교 대표적인 1지점을

선택하여 미생물검사를 할 수 있도록 채수하여 올 것(미생물병 2~3개 지참)

- 미생물 채수시 손을 비누로 청결히 씻고 시료채취구를 화염 소독한 후 채취

- 채수병 입구, 뚜껑안쪽은 절대 만지지 말 것, 채수병 물로 헹구지 말것

- 채수병에 날자, 지점(00학교 본관 1-1반 앞)표기 및 조 표시

- 채수한 물은 사무실 도착 후에 냉장고(실험실 안쪽)안에 즉시 보관할것

7. 훼손, 오손 등으로 수질검사결과표가 기존(반달형), 액자 없는곳은 지점에 기재

8. 수질검사표상의 “비고란”에는 지점변경, 고장, 폐쇄, 미사용,철거 등 내용을

기재하고 지점변경은 위치를 표기하여 올 것

※ 지점표시시 주의사항

-  층수가 없으면 층수를 기재할 것

-  예) 2-3이면 안이고, 2-3앞이면 밖에 있는 것 이므로 표기시 주의 등

9. 새로 설치한지점이 있으면 하단에 적고 신규 설치라고 기재할것

10. 검사는 5항목을 실시하고 4항목 기재(pH, 탁도, 잔류염소, 미네랄)

검사결과표상 최근 검사결과 일자는 기재하지 말고 있으면 제거할 것

11. 2/4분기 검사결과 테이프 제거 후 신규 테이프에 3/4분기 검사결과를 기재

12. 검사가 완료되면 검사결과 전체를 1부 복사하여 행정실에 제출하고

9월말경에 공문상으로 통보한다고 알려줄것