보고서(관리처분계획인가 이설 관련)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	09/03 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-21590

『자양4재정비촉진구역 도시환경정비사업』에 따른 광진구 ********** 일대 구간 내 저촉 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 광진구청 도시디자인과-11491호(2014.08.25.) 관리처분계획인가

사 업 명 : 자양4재정비촉진구역 도시환경정비사업

시 행 자 : 자양4재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합장 ***

위   치 : *****************

사업규모

- 건축규모 : 지하4층/지상29층, 연면적 64,659.95㎡, 2개동(구역면적 10,816.4㎡)

- 용    도 : 공동주택(아파트) 264세대, 업무시설, 판매시설

공사개요 : 상수도관 D=100~300mm 맞이음 5개소, 급수관 폐쇄 등

보고내용

공사시행 중 저촉되는 상수도관 이설에 사용할 자재는 수도법의 『수도용 자재 및 제품의 기준』규정에 적합한 자재를 사용토록 통보

원인자부담금(퇴수비, 경비, 고재처리비 등) 부과 통보

현장조사 내용

- 수      계 : 아차산배수지(H.W.L 71m, L.W.L 65m)

- 사업지표고 : 19m ~ 20m

- 분기배수관 : 400mm

- 인입급수관 : 가정용(아파트) 150mm, 일반용 80mm

향후계획

상기사항에 의거 상수도관 별첨 이설승인 조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체 이설토록 통보코자 하며,

단수 등 기타 협의사항은 사전에 우리사업소와 협의 후 공사를 실시토록 하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.