11월 26일 작업일지 및 11월 29일 작업계획

문서번호	시설보수과-8901
결재일자	2021. 11. 29.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	11/29 김준섭

작 업 일 지

2021년 11월 26일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
국사봉터널	상도터널 방향 출구부 넝쿨 제거
노들북고가	배수구 정비
여의교	배수구 정비
철산교	배수구 정비
수출의다리고가	금천 방향 2차로 조인트 소파 0.1*1(0.01)
호암길지하차도	입구부 넝쿨 제거
도림천1복개	서울대 방향 신성1교 앞 1차로 조인트 소파 0.4*0.8(0.01)
	신림중학교 앞 서울대 U턴 구간 2차로 소파 0.5*0.6, 0.4*0.6(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2		2	3	0.96
누 계	212	615	183	904	1,309	318.6

※ 상온아스콘 잔량 608EA, 시선유도봉 잔량  32EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	215

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

작 업 계 획 서

2021년 11월 29일 월요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일		3
누 계	212	618	183	904	1,309	318.6

※ 상온아스콘 잔량 608EA

※ 시선유도봉 잔량  23EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	216

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 교육 :김충근 외 2명  끝.

작업사진(11월 26일)

철산교 배수구 정비 전	정비 후

노들북고가 배수구 정비 전	정비 후

국사봉터널 넝쿨 정비 전	정비 후

끝.