문서번호	물재생과-4502
결재일자	2014.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장
김도형		09/04 강병수
협조

크레인 및 압력용기 안전검사 실시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

중랑물재생센터

(물재생과)

크레인 및 압력용기 안전검사 실시 계획 보고

제3,4처리장에 설치된 크레인 및 압력용기 중 안전검사 주기가 도래한 설비에 대하여 유효기간 만료 전 안전검사를 실시하여 위험기계 안전관리에 만전을 기하고자 함

관련근거

산업안전보건법 제36조(안전검사) 동법 시행규칙 제73조의2

안전검사 시행 주기 : 2년

대상 내역

설 비 명	용량	수량	설치위치	유효기간만료일	제작사
천정 크레인	10ton	1	3처리장 송풍기동	2014. 9. 28	현대
	25/5ton	1	3처리장 방류동	2014. 9. 28	현대
	25/5ton	1	3처리장 유입동	2014. 9. 28	현대
압력용기	0.3㎥	8	3처리장 유입동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.3㎥	8	3처리장 방류동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.35㎥	2	3처리장 방류동(엔진펌프)	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	0.4㎥	1	3처리장 용수공급동	2014. 9. 28	삼화기계공업SY
	1㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	-	정일산업
	2㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	-	-
	2.1㎥	1	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	-	-
	2.5㎥	2	3처리장 유입동 유입펌프실 지하	-	-
소계		27

추진 계획

검 사 기 관 : 사회복지법인 한국안전기술협회

검 사 항 목 : 안전장치 부착 및 작동여부, 부품별 안전성 현장 실사

검사 예정일 : 2014 . 9. 24(수)

소 요 예 산 : 약1,100천원

지 출 방 법 : 고용노동부에서 정한 법정수수료이므로 계약절차 생략하고                    검사기관 세금계산서 발행후 계좌이체

예산 항목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

운영,공공운영비(시설물 안전점검비)  끝.