문서번호	도시철도계획부-4542
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계획과장	도시철도계획부장
정원영		김진팔	09/05 박상돈
협조
	주무관		한승균

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계

운영기관과 합동 회의결과 보고

2014. 8

하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계

운영기관과 합동 회의결과 보고

□ 개 요

○ 일 시 : ‘14. 8.29(금) 15:00~17:30

○ 장 소 : 서울시 강동구 고덕차량기지

○ 참석자 : 8명

- 도시철도공사 : 토목팀 소학영대리, 이동훈대리

- 도시기반시설본부 : 정원영, 신상형, 한승균주무관

- 설계용역사 신성엔지니어링 유승훈 전무, 유신 박종복 상무

- 설계감리사 동명기술공단  강혁수이사

□ 회의내용

○ 도시철도계획부

- 하남선(5호선연장) 건설로 인해 고덕차량기지에 추가로 2편성이 편성되므로 부지확보 및 배선계획 검토를 하는 것이므로 많은 협조 당부

○ 도시철도공사와 합동검토내용 : 기본계획과 비교

- 배선개요

▸ DC #8 다이아몬드 크로싱(SCO용) 사용으로 운행에 편리성 도모

- 차량기지 궤도개요

▸ 궤도부설 : 1.326㎞, ,   ▸ 궤도철거 : 1.181㎞,

▸ 분기기신설 6틀(F8 :5틀, DC F8 : 1틀),  ▸ 분기기 철거 2틀(F8)

▸ 자동세척고 위치변경 : 기존구조물 철거 및 신설설치

- 장 점

▸ 삼각선에서 검사고 및 자동세척기로 직접입고 가능함.

▸ 검사고에서 삼각선으로 직접출고가 가능함.

- 단점

▸ 특수 분기기 DC F8 다이어몬드크로싱을 사용하여야 함.

▸ 신설분기기 6틀, 기존분기기 2틀 철거로 공사비가 많이 소요됨.

※ 기타 사항은  별첨

□ 조치계획

○ 토의된 내용에 대해 분석후 하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 과업에 검토 반영

따로붙임 : 1. 배선계획(안) 비교표  1부.

2. 세부도면 별도

3. 현황사진 1매  끝.