문서번호	도로보수과-7881
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최병수		09/05 이석재
협조

정릉로 휀스보수 관련사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

북부도로사업소

도로보수과

정릉로 휀스보수 관련사항 보고

(성북구 정릉로 : 고려대 부속중ㆍ고등학교 앞)

성북구 정릉3동 고려대학교사범대학 부속중ㆍ고등학교 앞 도로의 중앙선(교각과 교각사이)에 설치되어 있던 휀스가 파손되어 일부 철거하였으나 학생들이 무단횡단을 하고 있어 철거된 부분의 휀스를 재설치하고자 함.

관련 근거

○ 성북구 교통행정과-37339(2014.08.26.)

- 무단횡단 방지를 위한 도로 중앙선에 휀스 재설치

민원개요

○ 민원인 : 안향자 의원

○ 민원개요 : 중ㆍ고등학교 학생들이 등학교시 건너편 도로의 버스승강장으로 이동하기 위하여 횡단보도 및 지하차도를 이용하지 않고 무단횡단을 시행하고 있으므로 시설물 재설치 의견

도로 및 시설물 현황

○ 버스정류장명 : 고려대보건과학대학(No. 08-113)

○ 휀스 재설치 위치 : 고려대학교사범대학 부속중ㆍ고등학교 정문 앞 도로중앙 (교각 위치 : UP7)

○ 도로현황 : 왕복 6차선 20 ~25m도로

현황 및 문제점

○ 기존에 설치되었던 휀스 40경간중 10경간 훼손되어 철거

○ 휀스 규격(1경간) : 가로 2.0m, 높이 2.0m

○ 파손된 휀스와 동일한 제품을 생산되지 않음

○ 40경간 구간중 남아 있는 30경간을 철거하고 중앙분리대로 설치할 경우 중앙분리대의 높이 규격이 90cm이므로 학생들의 무단횡단 가능성 존재함.

○ 버스정류장이 없고 보행 통행량이 적은 정릉로 길음IC(종암사거리 주변 – 교각위치 : P25) 하단 도로 중앙에 동일 규격의 휀스와 중앙분리대가 혼합되어 설치되어 있음.

담당자 의견

○ 학생들의 무단횡단을 방지하기 위하여 길음IC 하단 부분에 중앙분리대와 혼합되어 있는 휀스를 철거하여 파손된 장소 보수

○ 휀스가 철거된 길음IC 하단부에 대하여는 현재 설치되어 있는 중앙분리대와 동일한 제품의 중앙분리대를 물품구매 설치한 후 설계변경시 정산처리코자 함.

따로붙임 : 사진대지 1부.  끝.