문서번호	기전과-11360
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성관		09/11 박재경
협조
	주무관		박태진

2014년 3/4분기 보행자작동신호기 야간점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

강서도로사업소

(기 전 과)

2014년 3/4분기

보행자작동신호기 야간점검 계획 보고

교통운영과-16553(2014.9.3.)호 『2014년 3/4분기 보행자작동신호기 점검 실시 협조요청』과 관련하여 우리사업소에서 유지관리중인 교통안전시설 보행자작동신호기의 야간점멸 운영시 보행자작동신호기 정상작동여부 점검을 실시하여 문제점을 파악하고 시민들의 안전한 횡단보도 보행권을 확보하고자 아래와 같이 야간점검을 실시코자 보고합니다.

□ 점검개소 : 양천구, 구로구, 강서구, 영등포구(일부) 총 77개소(교차로 58개소)

□ 점검일시 및 점검자

점검일시	점검시간	점 검 자		비고
		강서도로사업소	도로교통 경정비
9/11(목)	23:00~다음날09:00	이성관	차윤기,곽윤규	강서
9/16(화)	〃	양상규	윤상관,한정한	영등포
9/17(수)	〃	이성관	최종선,박준혁	양천
9/23(화)	〃	이성관	박영화,신명현	구로

□  점검방법 : 사업소 담당 및 도로교통 경정비 직원 합동 야간점검(야간점멸시)

□ 점검목적 : 시설물의 지속적인 유지관리로 이용시민의 불편사항을 사전에 예방

□ 점검내용

○ 압버튼 누름장치 단계별 정상동작(LED조명장치) 여부

○ 압버튼 누른후 7~50초 후(현장 연동여건에 따라 다름) 보행자 신호상       태를 확인

○ 상, 하단 안내표지의 설치 및 안내음향 발생 기능의 적정 여부 확인

○ 함체, 누름버튼의 파손 및 고정 여부 등

○ 당초 설치․운영 장소였으나 여건 변화로 철거가 필요한 개소 등

□ 점검결과 조치계획

○ 당초 설치․운영 장소였으나 민원 등 제반여건의 변화로 그 의미가 퇴색한 미      운영 개소의 보행자작동신호기의 철거 등 규제 요청(서울경찰청 교통관리과)

○ 경미한 사항은 즉시 조치하고 긴급한 사항은 안전조치 선행 후 개선

□ 행정사항

○ 위 점검자에 대하여는 익일 휴무를 실시하여 정상근무에 지장이 발생하지        않도록 하고자 함

○ 점검의 원활한 진행을 위해 차량지원 요청

- 강서구 교통안전시설 유지관리 차량(1592) 활용

- 영등포구 교통안전시설 유지관리 차량(8872) 활용

- 양천구 교통안전시설 유지관리 차량(1583) 활용

- 구로구 교통안전시설 유지관리 차량(1589) 활용

붙임문서 : 보행자 작동신호기 운영현황 1부.  끝.