행복을 위한 약속, Safe Seoul!
	강동소방서
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제 목	'구리암사대교 연결도로 건설공사' 구간 내 소화전 이설건에 대한 회신

1. 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 본부에 감사드립니다.

2. 서울특별시 도시기반시설본부 토목부-16840(2014.8.29.)호『지장물 이설 및 맨홀 정비 요청』과 관련하여, 귀 본부에서 요청하신 소방용수시설(지상식소화전 4개소) 이설건에 대하여 다음과 같이 ‘조건부 허가’를 회신하오니 우리 시 소방용수시설의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 공사시행에 만전을 기해주시길 바랍니다.

가. 이설대상 소방용수시설(소화전) 현황

연번	용수번호	형식	현 위치	설치일자	관할	이설위치
1	4402호	지상식	강동구 양재대로 1706 고덕 아남아파트 상가 앞	96.10.7	고덕	【붙임1 참조】
2	2653호		강동구 양재대로 1706 고덕 아남아파트 8동 앞	03.9.23
3	2838호		강동구 고덕로 131 롯데캐슬퍼스트아파트 101동 앞	05.11.30	암사
4	2959호		강동구 고덕로 131 롯데캐슬퍼스트아파트 104동 앞	07.12.26

※ 보행자 불편사항 초래 등 주변여건 고려 2개소(4402호, 2653호) 지하식으로 형식 변경

나. 조건부 허가사항

○ 現 위치의 소화전을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따르는 모든 비용은 원인행위자가 부담[수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)]

○ 소방여건 및 현장상황 변경시에는 언제든 재협의 가능함.

○ 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되, 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인(강동소방서) 받아야 함. → 불합격 판정을 받을 경우 재시공

※ 공사 시작 시, 반드시 유선 통보 / 강동소방서 대응총괄팀, 02-483-0119

※ 공사 완료 즉시 문서 회신 요망 / 강동소방서 현장지휘대

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소[시설관리과 : 02-3146-5198] 등과 협의하여 처리

붙임  1. 소화전 이설 예정지(고덕, 암사 관할) 각 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	유승용		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	전결 09/12 박만영
협조자
시행	현장지휘대-7937	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개