문서번호	환경보전과-2458
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장
조남경	이재덕	09/15 박웅빈

침출수 처리시설

집수정 토출관 세관 및 맨홀 준설작업 완료 보고

2014

서부공원녹지사업소

[환경보전과]

집수정 토출관 세관 및 맨홀 준설작업 완료 보고

집수정 토출관에 대한 세관 및 준설작업(하늘공원,노을공원 주변)을 완료하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		시설 현황

설치년도 : 2002년 2월

집수정 : 31개소,                     깊이 15~35M

집수정 토출관 길이 : 5~200M

침출수 이송관로 : 지름 50~300m/m,  거리 7,905M

중계펌프장 : 2개소

Ⅱ		작업현황

세관작업 : 집수정 29개(31개 중 2개 제외)

- 작업완료(29개) : 1~13번(13개), 15~28번(14개), 30~31(2개)

- 제외사유(2개)

· 집수정 14번 : 토출관 길이 200m로 세관작업 최대 길이 50M를 초과하여                                 세관작업 불가능

· 집수정 19번 : 토출관 파손된 것으로 판단됨

※ 세관작업에 제외된 2개소에 대하여는 집수정 준설작업 완료후 남은 예산으로 배관교체 공사예정

준설작업 : 맨홀 10개소(집수정 1~5번사이 맨홀)

작업장비 : 고압살수 차량, 보조 차량, 기타공구 일체

Ⅲ		세관 작업내역

작업기간 : 2014. 9. 4. ~ 9. 5.(2일간)

세관업체 : 우주환경건설(주) ☎031)969-3300

,  경기도 고양시 덕양구 관산동 685-26

세관결과 : 세관작업 완료 후 집수정 펌프을 가동하여

흐름상태 육안점검

Ⅳ		행 정 사 항

소요금액 : 금3,300,000원(부가세포함)

- 산출내용

· 2일 * 1,500,000원/일 = 3,000,000원

· 부가가치세           =   300,000원

결재방법 : 법인카드 결제 후 결제 계좌 입금

예산과목 : 매립지사후관리, 침출수처리운영, 일반관리비, 사무관리비

따로붙임 : 집수정 토출관 세관작업 사진 끝.